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1. 项目名称
项目名称：信息技术应用创新服务器采购（一期）

2. 项目背景
本项目拟采购信创技术体系下的超融合架构与裸金属服务器，形成统一管理、弹性扩展、安全隔离的本地化基础设施资源池。
超融合节点采用国产芯片服务器与国产虚拟化软件，承载医院核心业务系统及数据库运行环境，实现计算、存储、网络资源的深度融合与按需扩展。
裸金属服务器用于满足对计算性能、硬件独占及低延迟有高要求的业务场景，确保关键应用运行效率与隔离性。

3. 采购设备清单 
	序号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	超融合服务器
	详见4.1章节
	6台

	2
	超融合软件
	详见4.2章节
	1套

	3
	裸金属服务器
	详见4.3章节
	4台

	4
	系统部署服务
	详见4.4章节
	1项




4. 详细配置参数
4.1 超融合服务器参数要求
	序号
	指标项
	技术规格要求

	1 
	CPU规格
	≥两颗C86国芯处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz ，单颗处理器物理核心数≥64，支持超线程，单颗处理器线程数≥128，内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。

	2 
	主板支持的CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量

	3 
	主板内存槽数量
	支持≥32个DDR5 DIMM内存插槽

	4 
	主板存储接口
	至少支持SAS 、SATA、M.2 、U.2等存储接口中的1种。

	5 
	PCIe插槽接口
	符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。

	6 
	主板PCIe插槽数量及规格
	高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。

	7 
	板载网络接口
	支持≥1个1GE板载网络接口。

	8 
	主板OCP插槽数量
	支持≥1个OCP3 .0及以上插槽。

	9 
	内存数量
	≥32条

	10 
	内存规格
	每条内存条≥64GB DDR5

	11 
	硬盘类型
	支持 SATA、SAS、NVMe 硬盘

	12 
	硬磁盘实配容量及数量
	a)配置≥2块480GB SATA SSD固态硬盘；
b)配置≥8块NVME SSD数据盘，每块数据盘容量≥3.2TB；

	13 
	硬盘插槽数量及规格
	配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘。服务器支持的硬盘数量应≥12块3.5寸硬盘 或 ≥24块2.5寸硬盘。

	14 
	网口速率和数量
	≥4个1GE网口。

	15 
	独立网卡规格
	≥2块10/25GbE SFP28  2 端口 PCIe 以太网适配器(满配光模块)

	16 
	外部接口规格
	≥4个USB ， ≥1个VGA。

	17 
	电源规格
	≥2个白金热插拔电源模块。

	18 
	服务器外规和结构
	服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。

	19 
	
	服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。

	20 
	
	服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。

	21 
	
	服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。

	22 
	
	机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。

	23 
	
	高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。

	24 
	
	服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。

	25 
	服务器尺寸（高×宽 ×深 )
	服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥86毫米、 宽度≥440毫米、深度≥600毫米。

	26 
	环境适应性
	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%；

	27 
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。

	28 
	噪声
	符合 GB/T 9813.3的有关规定。

	29 
	机柜尺寸
	机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。

	30 
	主板外部
	支持 USB 、显示、管理等接口。

	31 
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。

	32 
	电源热插拔
	整机电源模块具备热插拔功能。

	33 
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能。

	34 
	服务器散热方式
	≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。

	35 
	BMC固件基础功能
	支持DHCP设置网络功能；

	36 
	
	支持静态IP设置网络功能。

	37 
	
	支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能，

	38 
	
	支持日志信息导出和记录删除功能。

	39 
	
	支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；

	40 
	
	设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；

	41 
	
	支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。

	42 
	
	支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。

	43 
	
	支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。

	44 
	
	支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。

	45 
	
	支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；

	46 
	
	支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；

	47 
	
	支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能

	48 
	
	支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。

	49 
	
	支持设置口令策略功能；

	50 
	
	支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。

	51 
	
	支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。

	52 
	
	支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。

	53 
	
	支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。

	54 
	
	支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。

	55 
	
	BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。

	56 
	BIOS固件基 础功能
	支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。

	57 
	
	支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。

	58 
	
	支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。

	59 
	
	支持安全启动功能。

	60 
	
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能。

	61 
	
	支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。

	62 
	
	支持RAID识别和启动功能。

	63 
	
	支持串口重定向功能。

	64 
	
	支持固件更新功能。

	65 
	
	支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。

	66 
	
	支持网络引导启用和关闭功能。

	67 
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能。

	68 
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。

	69 
	操作系统功能
	支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。

	70 
	
	操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。

	71 
	中文信息处理
	涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。

	72 
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。

	73 
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。

	74 
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。

	75 
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。

	76 
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。

	77 
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。

	78 
	研发过程安全
	供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。

	79 
	物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。

	80 
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。

	81 
	CPU性能
	CPU主频≥2.2GHz ，单CPU核数≥64核

	82 
	单内存模块内容
	≥64GB

	83 
	内存速率
	≥4800MHz。

	84 
	电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定。

	85 
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。

	86 
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。

	87 
	网卡兼容
	网卡应适配两种或以上厂商产品。

	88 
	功能卡兼容
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。

	89 
	外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。

	90 
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。

	91 
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。

	92 
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。

	93 
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。

	94 
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于 40000h。

	95 
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。

	96 
	标志、包装 、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

	97 
	服务响应
	提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。

	98 
	
	提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备。

	99 
	
	符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。

	100 
	
	服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。

	101 
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。

	102 
	服务周期
	提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。

	103 
	
	产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。

	104 
	
	产品发布日期需在随机文件中明确。

	105 
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。

	106 
	驱动按照升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。

	107 
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。

	108 
	厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。

	109 
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。

	110 
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。

	111 
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。



4.2 超融合软件参数要求
	序号
	指标项
	技术规格要求

	1 
	超融合平台软件
	宿主机OS
	超融合平台宿主机操作系统内核已完成国产化改造，需采用符合安全可靠等级Ⅰ级的操作系统进行研发，实现自主可控，无需担心国产化兼容性问题。（提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评结果公告截图证明）

	2 
	
	许可要求
	提供不少于12个CPU许可授权，提供不少于6套国产化操作系统授权。超融合授权不限制单个集群宿主机数量，超融合授权不限制单个节点硬盘容量。授权包含多集群管理、虚拟机动态资源添加、分布式防火墙、虚拟机备份（不限制虚拟机数量）、七层网络攻击防护等功能；（需提供供应商承诺函，并加盖公章）

	3 
	
	基本要求
	需保证产品软件为非OEM，且虚拟化管理软件、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一品牌。﻿

	4 
	
	扩展能力
	超融合软件需支持集群在线横向扩展，单集群节点数量上限≥24个，且扩展过程中业务不中断，集群性能随节点增加呈线性增长。

	5 
	超融合平台-计算虚拟化功能

	运维管理
	支持以集群形式统一管理计算资源、 存储资源、 网络资源的功能，提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均需支持批量操作。

	6 
	
	在线升级
	超融合平台支持在线升级且不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	7 
	
	维护管理
	要求支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	8 
	
	资源预留
	为防止高负载下的资源争抢，超融合平台需支持CPU预留功能与动态优先级保障，确保高优先级业务优先获取资源且不受低优先级任务干扰，兼顾性能与利用率。支持针对周期性业务配置定时CPU预留策略，并支持设置主机级统一预留比例，保障核心虚拟机资源供给。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	9 
	
	内存分层
	支持内存分层功能，可将本地NVMe设备作为第二层辅助内存接入虚拟机，实现虚拟机内存页在DRAM与NVMe之间的冷热数据自动分层调度；支持根据不同业务场景需求，按主机和虚拟机粒度开启或关闭内存分层功能，并支持在主机和虚拟机不停机的情况下进行配置调整。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	10 
	
	外置存储
	为充分利用医院现有存储资源，要求超融合支持挂载外置第三方FC存储、iSCSI存储、NFS存储和对象存储，支持将FC存储和iSCSI存储作为虚拟机运行存储，支持将FC存储、iSCSI存储、NFS存储和对象存储作为备份存储池用于存储虚拟机备份文件。（需提供支持挂载外置第三方FC存储、iSCSI存储、NFS存储和对象存储的产品功能截图，并加盖供应商公章）

	11 
	
	虚拟机迁移
	﻿支持虚拟机关机或运行状态下的跨主机、 跨存储和跨集群的迁移功能。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	12 
	
	虚拟机持续数据保护
	超融合平台支持原生实现虚拟机粒度持续数据保护（CDP）能力，采用无代理（Agentless）架构，无需在Guest OS内安装任何插件，彻底规避对业务系统性能与稳定性的侵扰。技术指标满足RPO≤1秒。（需提供产品功能截图，并加盖公章）

	13 
	超融合平台-存储虚拟化功能

	存储策略
	超融合平台应支持基于虚拟磁盘粒度的存储策略配置，支持对单个虚拟机的不同虚拟磁盘应用不同存储策略，存储策略包含副本数和条带数设置。
（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	14 
	
	IO本地化
	﻿支持虚拟机基于副本的数据本地化的功能， 虚拟机所有读 IO 仅访问本地并降低虚拟机跨节点数据读取带来的网络负载，提升虚拟机性能。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	15 
	
	智能数据恢复
	支持数据恢复自动调节的功能， 根据业务繁忙程度自动调节数据恢复速率。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	16 
	
	在线副本变更
	﻿支持在线提升虚拟机的副本数量， 提升过程中虚拟机不需要重启。

	17 
	
	存储分卷
	超融合平台应支持存储分卷（多存储卷）功能，可同时创建全 SSD（固态硬盘） 高性能存储卷和 SSD（固态硬盘）+HDD（机械硬盘） 大容量存储卷，满足不同业务的性能与容量需求。
（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	18 
	超融合平台-网络虚拟化功能
	网络可视化
	超融合平台支持网络可视化功能，﻿支持查看、 修改虚拟网络拓扑，﻿支持查看虚拟机之间流量访问关系。

	19 
	
	分布式防火墙
	超融合平台应内置分布式虚拟防火墙（东西向微隔离）功能，支持基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机业务标签、IP地址、IP范围及IP组灵活定义安全访问控制策略；支持源/目的/协议/状态的精细化策略配置，策略随虚拟机跨主机迁移自动跟随生效。

	20 
	
	网络故障检测
	为保障网络传输的可靠性，针对所有网口光衰导致的时延、闪断等网络性能异常的情况，超融合业务服务器可实现定位到包括管理网口、业务网口、存储网口等聚合网口里具体链路的网络亚健康检测的告警。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	21 
	
	流量镜像
	超融合平台支持流量镜像（Traffic Mirroring）功能，可将指定虚拟网络或虚拟机网卡的流量（入向/出向/双向）镜像至流量审计虚拟机或外部安全设备。满足等级保护及相关合规对东西向与南北向流量审计的要求。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	22 
	
	微隔离能力
	超融合平台支持通过内置能力或联动第三方安全产品实现虚拟机微隔离能力，实现基于业务访问关系和历史流量的微隔离策略分析与推荐；支持策略试运行机制，可在不阻断业务的前提下验证策略有效性，并支持在确认无误后正式下发生效。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	23 
	
	网络安全防护
	超融合平台支持通过内置能力或联动第三方安全产品实现分布式七层网络攻击防护能力。支持以虚拟机为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护功能，且不因IP地址变更或迁移等情况导致安全能力失效。（需提供产品功能截图，并加盖供应商公章）

	24 
	售后服务要求
	售后服务
	提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期。




4.3 裸金属服务器参数要求
	序号
	指标项
	技术规格要求

	1 
	CPU规格
	≥两颗处理器，单个ARM处理器主频≥2.6GHz，物理核心数≥64 ，线程数≥64 ，热设计功耗≤180W，L3缓存≥64MB ，PCI Express 通道数的最大值≥8 ，支持内存速率≥DDR4 2933MHz

	2 
	主板支持的 CPU 和内存情况
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量

	3 
	主板内存槽数量
	支持≥32个DDR4内存插槽

	4 
	主板存储接口
	支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口

	5 
	PCIe插槽接口
	符合PCIe3 .0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。

	6 
	主板PCIe插槽数量及规格
	高度≥44 .45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口≥5个。单路服务器PCIe插槽或接口应≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。

	7 
	板载网络接口
	支持≥1个1GE板载网络接口。

	8 
	内存数量
	≥16条

	9 
	内存规格
	每条内存条≥64GB DDR4 2933MHz

	10 
	硬盘类型
	支持SAS/NVMe硬盘

	11 
	硬磁盘实配容量及数量
	≥2块480GB SATA SSD，配置相同数量的硬盘托架。

	12 
	硬盘插槽数量及规格
	配置的硬盘尺寸支持2.5 英寸硬磁盘。机箱高度≥87.1mm的服务器支持的硬盘数量应≥8块。

	13 
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	≥8

	14 
	RAID 卡 RAID 级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60

	15 
	HBA卡端口数量
	≥1块32Gb 2 端口 适配器

	16 
	网口速率和数量
	≥4个1GE网口。

	17 
	独立网卡规格
	≥2块2端口25G光接口网卡(满配光模块)

	18 
	外部接口规格
	≥4个USB 3.0， ≥1个VGA。

	19 
	电源规格
	≥2个白金热插拔电源模块。

	20 
	服务器外规和结构
	服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用。

	21 
	
	服务器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤。

	22 
	
	服务器表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固。

	23 
	
	服务器的显著位置支持提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义。

	24 
	
	机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机 箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。

	25 
	
	高密度服务器需给出CPU个数与机柜高度。

	26 
	
	服务器尺寸具体要求在随机的文件中明确。

	27 
	服务器尺寸（高×宽 ×深 )
	服务器尺寸设计应遵循标准化、系列化的要求，机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，服务器高度≥86毫米、 宽度≥440毫米、深度≥600毫米。

	28 
	环境适应性
	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃ , 贮存运输温度-40～55℃; 工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa。

	29 
	机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定。

	30 
	噪声
	符合 GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。

	31 
	机柜尺寸
	机柜宽度≥600毫米，高度≥2000毫米，深度≥800毫米。

	32 
	主板外部
	支持 USB 、显示、管理等接口。

	33 
	网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。

	34 
	电源热插拔
	整机电源模块具备热插拔功能。

	35 
	电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能。

	36 
	服务器散热方式
	≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余，支持熔断保护与恢复功能。

	37 
	BMC固件基础功能
	支持DHCP设置网络功能；

	38 
	
	支持静态IP设置网络功能。

	39 
	
	支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能，

	40 
	
	支持日志信息导出和记录删除功能。

	41 
	
	支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；

	42 
	
	设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；

	43 
	
	支持 IPMI2 .0 、SNMP 或 Redfish等接口功能。

	44 
	
	支持键盘、 鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能。

	45 
	
	支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态。

	46 
	
	支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息。

	47 
	
	支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；

	48 
	
	支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；

	49 
	
	支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能

	50 
	
	支持通过浏览器打开管理界面并登录功能。

	51 
	
	支持设置口令策略功能；

	52 
	
	支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件。

	53 
	
	支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。

	54 
	
	支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能。

	55 
	
	支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。

	56 
	
	支持基于网络实现开关机和复位控制的功能。

	57 
	
	BMC 启动时间应不超过180s ，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用。

	58 
	BIOS固件基 础功能
	支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能。

	59 
	
	支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口。

	60 
	
	支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能。

	61 
	
	支持安全启动功能。

	62 
	
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能。

	63 
	
	支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能。

	64 
	
	支持RAID识别和启动功能。

	65 
	
	支持串口重定向功能。

	66 
	
	支持固件更新功能。

	67 
	
	支持BIOS固件设置的恢复出厂功能。

	68 
	
	支持网络引导启用和关闭功能。

	69 
	远程控制
	支持远程关机和重新启动功能。

	70 
	操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。

	71 
	操作系统功能
	支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能。

	72 
	
	操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。

	73 
	中文信息处理
	涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求。

	74 
	故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警声音。

	75 
	弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。

	76 
	白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制。

	77 
	二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。

	78 
	密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。

	79 
	敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。

	80 
	研发过程安全
	供应商应承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。

	81 
	物理安全
	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定。

	82 
	限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求。

	83 
	CPU性能
	CPU主频≥2.6GHz ，单CPU核数≥64核，单CPU末级缓存容量≥64MB。

	84 
	单内存模块内容
	≥64GB

	85 
	内存速率
	≥2933MHz

	86 
	RAID 卡缓存容量大小
	≥2GB缓存

	87 
	电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定。

	88 
	内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。

	89 
	固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。

	90 
	网卡兼容
	网卡应适配两种或以上厂商产品。

	91 
	功能卡兼容
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。

	92 
	外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、 鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。

	93 
	数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品。

	94 
	中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品。

	95 
	平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台。

	96 
	整机可靠性
	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h。

	97 
	风扇可靠性
	风扇寿命应不低于 40000h。

	98 
	部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。

	99 
	标志、包装 、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

	100 
	服务响应
	提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。

	101 
	
	提供同城 4h 、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并 提供周转设备。

	102 
	
	符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。

	103 
	
	服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。

	104 
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。

	105 
	服务周期
	提供原厂商首次安装服务和≥3年7*24小时产品免费服务周期（含换件和维修）。

	106 
	
	产品停止服务时间应提前 1 年告知客户。

	107 
	
	产品发布日期需在随机文件中明确。

	108 
	工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。

	109 
	驱动按照升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。

	110 
	管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。

	111 
	厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。

	112 
	提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)。

	113 
	抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。

	114 
	供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

	115 
	供应保障
	提供ARM服务器主板供应商针对本次采购项目出具的供应保障函，内容须明确保障本次采购的 ARM 服务器主板供应，需提供供应保障函并加盖主板供应商章。



4.4 系统部署服务要求
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	超融合实施部署服务
	1、根据采购人需求制定详细的部署实施方案，完成所有超融合服务器的上架、布线、固件升级及BIOS（含虚拟化、性能优化等）、RAID（系统盘RAID 1，数据盘直通/JBOD）配置、网络配置；
2、安装并激活超融合软件及全部授权（不少于12个CPU高级许可和6套国产操作系统授权），构建统一管理集群，完成网络虚拟化（管理/业务/存储/带外网络隔离、分布式交换机、防火墙、端口镜像）、存储虚拟化（统一存储池、多副本策略）及高可用等核心功能配置；
3、提供完整的系统集成测试（含功能、性能、可靠性破坏性测试）与验收服务，并在验收时交付实施方案、配置手册、测试报告等全部技术文档。
4、同时为采购人提供不少于1天不少于3人的现场超融合操作与运维培训。
（以上需提供承诺函并加盖供应商公章）

	2
	裸金属服务器实施部署服务
	1、完成裸金属服务器的上架安装与加电自检，规范布线与标签；统一升级服务器的BMC、BIOS、RAID卡、网卡及HBA卡等固件至稳定版本，并按采购人要求配置BIOS（含启动顺序、虚拟化启用等）及BMC带外管理（分配独立IP、设置强密码、验证远程控制与日志功能）；
2、对配置的两块480GB SATA SSD组建RAID 1作为操作系统逻辑盘，验证RAID卡支持0/1/10/5/6/50/60等多种级别及HBA卡连通性；
3、验证服务器可从多种介质引导操作系统，确保主流操作系统（含国产操作系统）安装时所有硬件驱动可正常识别；
4、验收时提供上架配置表、BIOS/BMC/RAID配置备份、固件升级记录及兼容性验证报告等文档。
5、同时为采购人提供不少于1天不少于3人的现场操作与运维培训。
（以上需提供承诺函并加盖供应商公章）




5. 项目工期及实施要求
	序号
	内容
	实施标准

	1. 
	项目实施过程控制
	软件到货、安装、调试、验收工作，严格按照技术要求文件和合同的工期要求完成项目实施。

	2. 
	项目实施过程文档管理
	提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。

	3. 
	项目实施组织架构
	提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。

	4. 
	项目实施进度安排
	提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成

	5. 
	项目安装过程安排
	提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。

	6. 
	项目验收安排
	提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。

	7. 
	项目培训安排
	提供完善培训方案。



6. 集成技术及实施服务要求
	序号
	服务要求

	1 
	(一)供应商须在院方支付合同首款后的30个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

	2 
	(一)供应商应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供应商送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供应商两方的签字方有效。

	3 
	(一)供应商负责合同内设备的安装调试。
(二)供应商应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供应商需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

	4 
	供应商需承诺根据院方技术需求提供不低于本次采购设备配置的备机，供应商报价时应充分考虑，院方在合同金额之外不再另行支付任何费用。

	5 
	供应商需承诺在超融合实施部署服务与裸金属服务器实施部署服务实施期间，不得出现任何导致院方现有设备性能减低、设备软硬件故障等影响正常使用的情况。若出现异常或影响业务访问的问题，且在30分钟内未能解决,应立即采取回退措施保障业务系统的正常访问，并于24小时内分析出具体原因，并优化实施方案。若为设备硬件故障，应出具《故障处理报告》（至少包含故障现象、故障原因和故障处置措施）。若造成重大影响，应出具《重大问题故障说明》（至少包含问题故障分析、应急保障措施和情况说明）。



7. 保修要求
	序号
	内容
	服务要求标准

	1 
	供应商售后服务承诺函
	供应商需承诺提供原厂商保修服务。

	2 
	供应商服务标准
	供应商需承诺报修后4小时内达到现场、12小时内排除故障。

	3 
	集成标准
	（1）此次采购的软件系统，供应商须承诺提供原厂商的部署实施服务 
（2）供应商应组织完成本项目的部署实施工作，组织完成集成、安装、调试，并完成与院方现有软、硬件系统之间的联调工作。

	4 
	培训标准
	供应商需承诺提供不少于1天不少于3人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

	5 
	巡检服务
	供应商需承诺提供不少于1年4次的巡检服务，对本次项目内所含的产品进行全面检查，并且在巡检后3个工作日内提交巡检报告，如发现异常需及时汇报并提供解决方案。



1
