医用气体采购项目用户需求书
（注：此需求为调研阶段需求，最终以招标文件为准）
[bookmark: _GoBack]一、项目概况：
1．项目标的及采购限价
	标的名称
	期限
	最高限价(人民币)

	医用气体
	3年
	


详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目全部招标内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。
本项目采购本国服务。
2．服务地点：采购人指定地点。
3. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库［2004］185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

采购包1（医用气体）：
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	自签订合同后三年。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

	付款方式
	1期：支付比例100%，1.每月的25日为双方财务结算日。乙方应就上一个月内向甲方交付的产品向甲方开具增值税发票。
2.甲方应于结算日后的60天之内向乙方付清5.1之款项，并支付至乙方指定的以下银行账户。

	验收要求
	1期：按采购人要求。

	履约保证金
	人民币         元整，合同签订前，中标人向采购人提供人民币     元整的履约保证金，采购人将在合同期满之后不计利息返还给中标人。

	其他
	真实性和有效性:同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有 必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。
招标文件附件:投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好 相关信息后附在投标文件中。



2.技术标准与要求
附表一：医用气体供应服务
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1 
	[bookmark: _Toc163481896][bookmark: _Toc325967941][bookmark: _Toc395612791]（一）、项目概述
本项目年约使用量如下表（以实际需用量供给），供应期限为叁年。

	
	2 
	（1）医用氧供应清单
	序号
	产品名称
	纯度
	规格
	单位
	年约使用量（1年）
	★单价限价（元/瓶、元/公斤）

	1
	医用氧（气态）
	≥99.5%
	2L—15L
	瓶
	252
	26元/瓶

	3
	医用氧（气态）
	≥99.5%
	20L-40L
	瓶
	1223
	30元/瓶

	4
	医用氧（液态）
	≥99.5%
	185公斤/杜瓦罐
	公斤
	6845
	1.85元/公斤

	5
	医用氧（液态）
	≥99.5%
	槽车灌氧
	公斤
	1410000
	1.16元/公斤

	★医用氧(液态与气态）最高限价=以上所有货物×叁年
	




	
	3 
	（2）特殊气体供应清单

	[bookmark: _Hlk497993271]序号
	品  名
	纯度
	规格
	单位
	年约使用量（1年）
	★单价限价（元/瓶、元/公斤）

	1
	食品级二氧化碳
	≥99.9%
	40L
	瓶
	140
	180

	2
	食品级二氧化碳
	≥99.9%
	4-10L
	瓶
	1
	 150

	3
	高纯氮
	≥99.999%
	40L
	瓶
	1
	95

	4
	氮气
	≥99.99%
	40L
	瓶
	1
	30

	5
	液氮
	≥99.99%
	/
	公斤
	3170
	8

	6
	高纯氩
	≥99.9999%
	4-10L
	瓶
	2
	150

	7
	高纯氩
	≥99.9999%
	40L
	瓶
	1
	235

	8
	高纯二氧化碳
	≥99.995%
	2-10L
	瓶
	5
	380

	9
	高纯氦
	≥99.99%
	1L
	瓶
	2
	350

	10
	高纯氦
	≥99.99%
	40L
	瓶
	1
	1850

	11
	氩气
	≥99.99%
	40L
	瓶
	1
	110

	12
	氩气
	≥99.99%
	10L
	瓶
	1
	100

	13
	乙炔
	≥98%
	40L
	瓶
	1
	150

	14
	高纯乙炔
	≥99.99%
	40L
	瓶
	1
	425

	15
	干燥空气
	/
	40L
	瓶
	1
	120

	16
	PET 氦气
	≥99.999%
	40L
	瓶
	1
	2500

	17
	PET混合气
	2.5%O2+氮平衡
	40L
	瓶
	1
	550

	18
	PET氩气
	≥99.999%
	40L
	瓶
	1
	350

	19
	PET专用氢气
	≥99.99%
	40L
	瓶
	1
	500

	20
	混合气
	0.3%CO+0.3%CH+21%O2+氮气N2平衡
	10L
	瓶
	1
	1080

	30
	碳钢瓶
	介质：氢气、氦气/含首检费用
	40L
	瓶
	1
	3000

	31
	铝合金瓶
	含首检费用
	2L-4L
	瓶
	1
	650

	32
	铝合金瓶
	含首检费用
	6L-40L
	瓶
	1
	850

	33
	钢瓶
	含首检费用
	40L
	瓶
	1
	900

	★特殊气体最高限价=以上所有货物×叁年
	




	
	4 
	(二)、质量要求

	
	
	1.投标人所提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准：符合《中华人民共和国药典》2020版要求，医用氧纯度≥99.5%以及其他相关的技术标准。严禁提供假冒伪劣物资，严禁用工业氧气冒充医用氧气，其它气体应符合国家最新质量标准。

	
	
	2.★投标人所供货物送达时须提供本批次的货物检验报告，如产品不达标，采购人有权拒收货物并要求投标人及时给予更换，由此产生的费用由投标人自行承担。采购人不定期对投标人所供医用气体进行抽检，如不符合质量标准，采购人有权要求投标人批量更换医用气体，并且采购人保留终止协议的权利，由此产生的费用由投标人自行承担。如有质量问题或与采购需求不符，由投标人承担全部责任，采购人保留追究相关损失的权利。

	
	
	（1）投标人有良好的、可靠的后续技术支持，具有服务机构（提供工商注册证明文件或租赁合同或产权证明）。

	
	
	（2）每次供应时应提供供应产品的检验合格证书。

	
	
	（3）所供应的货物应为原生产厂家的全新产品，所供的医用液态氧气应从合格的生产企业处购买或自行生产，严禁提供假冒伪劣物资，严禁用工业氧气冒充医用氧气。

	
	
	（4）医用氧出厂前，应按国家药品质量标准进行全检。每个容器都应帖有合格证，合格证上应注明：品名、企业名称、生产批号、生产日期、有效期、压力、纯度执行标准。

	
	
	3、质量标识：

	
	
	（1）质量标识：产品规格及验收应按分装瓶随瓶附有产品检验合格证，必须按国家药品质量标准进行全检。每个容器都应贴有合格证；按分装瓶标明产品名称，生产日期、生产批号、气体的容量(L)：压力(Mpa)、质量（kg)和纯度(%)（如有涉及表格内纯度要求的）、执行标准、生产企业等。

	
	
	（2）分类标识：对不同种类医用气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志。

	
	
	（3）对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，投标人应及时给予退换。

	
	
	4、气瓶维护保养和检测：投标人负责对采购人提供的气瓶进行后续的维护保养、定期检验，并由具备检验资质的公司出具检测合格证明；如采购人因气瓶年检或维修，投标人应按采购人需要提供合理数量的气瓶给采购人使用，以满足采购人的要求为准，投标人提供的气瓶应符合国家安全质量要求。以上费用均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。

	
	
	5、因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，若广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

	
	
	6、对于影响配送货物正常工作的必要组成部分，无论在采购需求中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

	
	
	7、为保证配送货物质量，投标人应针对本项目实际情况及质量要求，提供产品质量保证及措施方案。

	
	
	8、混合气及高纯气体质量要求较为精准，需专瓶专用，中标人不得提供周转钢瓶使用。

	
	
	（三)服务要求 

	
	
	1、交货方式：所有货物需根据采购人的需求分批次配送，具体种类及交货时间由采购人通知投标人。投标人提供正式税务发票和盖有公章的送货单、每批次的检验合格证。

	
	
	2、★交货时间：投标人接到采购人订单需求后，24小时内将采购人所需的医用气体送达到指定地点，如遇紧急情况要求3小时内送达。
费用包含在本项目报价内。

	
	
	3、★为保证本项目安全执行，投标人或委托的运输公司每次送货需配备至少2名配送人员。配送人员中须至少有一人具有道路危险货物运输驾驶员证、至少有一人具有道路危险货物运输押运人员证(同一人可具有多项证书，但配送人员必须为2名或以上的持证人员。提供送货人员的身份证、距本项目投标截止前六个月内任意一个月投标人或委托运输公司为其购买社保证明文件、道路危险货物运输驾驶员证、道路危险货物运输押运人员证)。

	
	
	4、中标人提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，中标人应在收到采购人通知后12小时或以内给予更换，所发生的费用由中标人自行承担，否则该批货物不给予支付货款。

	
	
	5、合同签定后30天内，中标人应做好供应准备，以便随时按照采购人要求提供供货服务。供货时以书面通知为准，中标人在收到书面通知后，用符合国家规定的运输工具（液罐车），按通知中规定的数量、供应地点等要求卸至指定的地点。如遇特殊情况，中标人须配合医院紧急用气的需求。供应时将对实际供货情况作记录，并由双方签字确认。

	
	
	6、面对春节及高考、暴雨天气等异常情况，中标人应提前做好氧气供应预案，同时与采购人设备器材科紧密联系，确保医用气体及时供应。

	
	
	7、中标人应制定周密且可行的应急预案，在签订合同前需经设备器材科确认应急预案后，提供采购人设备器材科等存档。

	
	
	8、供应地点：南方医科大学中西医结合医院。运送采购人指定交收点，不得另外加收运输费用。

	
	
	9、供应方式：在正常上班工作日内，中标人按采购人提供的数量准时将货送达。特殊情况供应时间另行商定。

	
	
	(四)、其他要求

	
	
	1、在规定的质保期内，中标人对所供的医用氧气由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

	
	
	2、投标人需保障本项目采购的医用氧产品和其他医用气体有充足的储备，能完全满足且保障采购人的日常采购需要。本项目采购医用液氧较多，要求投标人具备一定的液氧储存能力。投标人需提供液氧储存方案，从储存能力、储存方式、储存计划方面制定详细的实施措施，保障采购人的液氧供应。

	
	
	3、投标文件中以及供应产品时提供下列证明材料：（包含但不限于）

	
	
	（1）质量档案样本，验收、养护、销售记录样本。

	
	
	（2）企业负责人和养护保管人员具有培训合格的上岗证。

	
	
	（3）专用运输车辆的情况。

	
	
	（4）各项规章制度、生产操作流程及规范。

	
	
	（5）投标人认为有必要增加的材料。

	
	
	4、合同签订前，中标人须向采购人提供人民币：          ，大写：         的履约保证金（以保函等或银行转账方式），采购人将在合同期满之后不计利息返还给中标人。

	
	
	▲5、采购人所用的杜瓦瓶由中标人费用包含在本次报价中提供，为保证杜瓦瓶在使用、运输中的安全，双方应严格遵守国家杜瓦瓶安全管理的有关规定，按其要求认真执行，避免安全事故的发生。

	
	
	6、当采购人自有医用氧气瓶不够时，中标人应费用包含在本次报价中提供钢瓶供采购人使用。

	
	
	▲7、投标人是医用气体生产企业或经有效授权的医用气体代销企业（代理商投标应提供有效的授权书或代理证明）

	
	
	8、根据广州市公安局关于广州市区货车交通管制措施的通知（穗公（2015）173号）中规定，《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》需在广州市公安局治安支队按电脑系统审批并登记，并且每2个月为有限期限续证办理。投标人承诺在签订合同之前，应办理或具有《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》，其有效期覆盖开始履约的时间，便于要求供应时顺利供氧（投标人提供承诺函，格式自拟）。为保障医院氧气正常供应和使用，保障医疗安全的稳定和病人的生命安全，本项目推荐两名中标候选人，若第一中标候选人在履行合同过程中不能办理《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》的审批或续证，无法配送供应我院氧气使用时，由第二中标候选人来执行配送供应（具体供应数量、服务时间由采购人安排）。第一中标候选人应承担无法续证配送情况下造成的后果，扣除履约保证金赔偿医院相关损失，并支付在该情况下产生的费用。第二中标候选人无论是否签订合同不影响第一中标人的履约和招标过程的完结。

	
	
	★9、供应产品时提供《药品生产企业许可证》《危险化学品经营许可证》《危险化学品安全生产许可证》《道路运输经营许可证》等证件复印件加盖公章。

	
	
	三、报价要求

	
	
	 投标人报价应包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

	
	
	四、包装和运输

	
	
	中标人应采取相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。如中标人所送货物存在分量不足、瓶身残旧污损、瓶身检测过期等不符合采购人验收标准的现象，采购人有权要求中标人退货，及时更换新产品送达医院。

	
	
	五、售后服务

	
	
	中标人供应产品时提供正式税务发票和盖有公章的送货单、每批次的检验合格证。如果有一项没有提供，该批货物不给予支付货款。
2、投标人负责对采购人工作人员进行气体应用技术及相关医用氧气安全使用等方面的培训工作（每季度一次），确保人员使用安全、规范。投标人应当为本项目制定完善的培训及技术指导方案，包括但不限于本项目所采购医用气体罐体等相关设备的安全操作规程及安全知识培训、应急处理培训、保养维护培训等，需提供不同气体使用过程中的操作规程及安全知识注意事项，制定各类供应气体使用过程中的应急处理培训方案，提供气体使用安全操作及气瓶保养维护培训，以保障采购人可以安全使用相关气体。投标人在现场对采购人技术人员进行设备操作规程培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备等常规使用方法和故障的判断与解决，并提供相关的气体应急演练培训（每年一次）。

	
	
	2、应在正常上班时间送货，特殊情况供货时间另行商定。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。



