
万江街道新村片区智慧城市改造工程二期
政府采购需求表
主要商务要求：

	标的提供的时间（必填）
	合同签订后150个日历日内完成项目实施及验收。

	标的提供的地点（必填）
	万江辖区新村片区周边道路，包括但不限于莞穗路、万高路、友谊路、汾溪路、大新路等重点路段及区域。

	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历天。

	采购资金支付（必填）
	第1期为(预付款)：支付比例30%，签订合同后，在14个工作日内向中标人支付项目建设费用的30%。
第2期为(进度款)：支付比例35%，前端主设备到场后，在14个工作日内向中标人支付至项目建设费用的75%。
第3期为(验收款)：支付比例35%，设备安装调试完毕，经采购人验收合格后，在14个工作日内向中标人支付至项目建设费用的100%。
备注：1、中标人须提供包括但不限于合同、发票、设备到货相关材料（到货单、检验单、报审表等）、验收报告、竣工报告等。
2、本项目的经费是由财政拨款，前款规定的付款时间为采购人向财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续即视为不违约，采购人有义务跟进支付情况直至款项实际到账，拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行合同规定的义务。因财政支付手续或中标人原因导致不能按时付款或付款迟延的，采购人不以违约论。如果中标人怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延责任全部由中标人承担。

	验收要求（必填）
	1期：详见技术标准与要求货物验收及项目验收要求。

	联合体投标（必填）
	☑是/□否

	合同履行期限（必填）
	自验收合格之日起3年。

	其他
	①质保期：中标人自项目通过最终验收合格之日起提供三年整体项目质保服务（即36个月），在质保期内，中标人须保障本项目范围内设备、系统的正常运行；系统运行指标须达到当年东莞市公安局关于视图治理基础指标的相关标准。若在质保期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。
②本采购包采购总预算为人民币20467863.12元，项目报价应包含完成本次采购所有货物和服务内容的费用，包含设备及材料的供应（包括设备材料的技术文件）、勘探现场、装卸、运输、保管、拆卸、清运、安装调试、验收和维修保养、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用）和售后服务费等，且不得以任何理由或手段增加项目的费用。投标人在填写分项明细报价时，报价不得超出相应单项的最高预算价，所有单项的报价累计不得超过项目总预算价，否则将被视为非实质性响应而予以投标无效处理。
③本采购包不得转包或分包。
④鼓励积极参与广东省百县千镇万村高质量发展政府公益项目：建议中标人以不低于中标金额的5%专门用于广东省百县千镇万村高质量发展政府公益项目，支持公益助力项目建设。




标的需求清单及技术（参数）要求
项目背景
为提升万江街道城市整体形象与万江街道新村片区人居环境品质，街道于2025年开展了万江街道新村片区智慧城市改造工程建设，该项目有效补齐了片区基础设施短板，改善区域交通通行条件，为片区发展筑牢基础。
为巩固建设成效，落实“品质交通攻坚行动”工作要求，破解片区社会面管控智能化、交通服务精细化水平不足等问题，夯实基层治理现代化根基，万江街道在新村片区智慧城市改造工程项目的基础上，提出“万江街道新村片区智慧城市改造工程项目二期”建设。本次项目作为智慧城市建设的“基础性工程”，以“筑牢安全底座、畅通数据血脉”为目标，聚焦公告安全与交通管理领域的智能化升级改造，同时为城市管理、环保监测等专题应用预留扩展空间，推动视频图像等数据资源转化为重要资产，为后续城市发展、民生服务等提供底座支撑。
[bookmark: _Toc196214520]建设依据
法律法规及政策文件
《中华人民共和国网络安全法》（主席令12届第53号）
《中华人民共和国数据安全法》
《中华人民共和国个人信息保护法》
《关键信息基础设施安全保护条例》
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）
《中共中央关于新时代公安工作的意见》
《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）
《信息安全等级保护商用密码管理办法》
《人像识别技术应用安全管理规定（试行）》（网信办）
《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）
《公安信息通信网边界接入平台安全规范》
《公安信息网安全管理规定（试行）》（公通字〔2017〕8号）
《公安视频图像智能化建设应用指南》
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
《广东公安信息化建设“十四五”规划》
《广东公安视频图像智能化建设应用指南》
《2023年度全省公安科信部门运维管理考核指标及测评方法》
《东莞市数字政府改革建设“十四五”规划》
《东莞市公路防控体系建设智能化升级工作方案的通知》
标准规范
《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）
《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）
《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）
《安全防范视频监控人像识别系统技术要求》（GB/T31488-2015）
《网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T36627-2018）
《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T36626-2018）
《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）
《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB/T17859-1999）
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
《信息安全技术步态识别数据安全要求》（GB/T41773-2022）
《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）
《城市监控报警联网系统技术标准第9部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求》（GA/T669.9-2008）
《视频画面中目标尺寸测量方法》（GA/T1024-2013）
《公安视频图像分析系统》（GA/T1399-2017）
《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400-2017）
《安防人像识别应用视频人像图像提取技术要求》（GA/T1334-2016）
《视频中人像检验技术规范》（GA/T1023-2013）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）
《视频中车辆图像检验技术规范》（GA/T1019-2013）
《新一代公安信息网网络架构技术要求》（GA/DSJ400-2019）
《公安大数据安全总体技术框架》（GA/DSJ-300-2019）
《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T1788-2021）
《广东公安人像聚类档案级联共享技术要求》
《广东公安视频云视图库省市级联技术指南》
《广东公安视频图像采集设备“一机一档”基础信息采集建档工作指引》
《广东公安车辆卡口“一卡一档”基础信息采集建档工作指引》
项目建设目标
[bookmark: OLE_LINK9]契合万江街道智慧城市发展战略，本项目着力构建智慧城市支撑底座，在充分结合现有成果上进一步延伸监控覆盖面，针对万江街道内道路交叉路口、案件高发区域、重点防控区等区域进行高清监控的补点扩面建设，并在辖区内重要道路、路口枢纽等交通管控要点新建一批电子警察。通过新一代信息技术，统筹规划、分步实施，构建完善符合万江街道实战需求的高清立体防控治安体系和交通智能管理体系，充分发挥视频图像资源在社会维稳、治安防控、应急处突、服务群众等方面的重要作用，推动交通管理向数字化、智能化转型，提高万江街道社会治安的安防水平和交通精细化管理能力，提高街道居民的幸福感与获得感。
项目建设内容
[bookmark: OLE_LINK6]本期项目113套电子警察、完善满足执法需求配套、标线标识等设施，130路公共安全视频及配套后端设备；本期新建97个点位租赁数据传输链路；对210路老旧视频进行升级改造；新建10套移动布控球；新建数据存储阵列3套及84块10T硬盘等其配套设备。
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]新村片区前端点位表
	序号
	点位位置

	1
	银龙路

	2
	大洲工业南路

	3
	汾溪北路1

	4
	金华路——金华路环城北路路口

	5
	大汾教育路——明星学校

	6
	莞穗路——都大家居

	7
	莞穗路——康怡医院公交站

	8
	莞穗路——石美宾馆

	9
	莞穗路——莞穗路谷涌新街一路路口

	10
	莞穗路——莞穗路友谊横街路口

	11
	汾溪路——汾溪河畔公园

	12
	伴溪路——伴溪路银江路路口

	13
	万江汾溪路二中路段东侧

	14
	万江石美九州茶文化交流中心东北

	15
	万江107国道君悦酒店旁西侧

	16
	翠怡居1

	17
	翠怡居2

	18
	万江环城西路辅道信鸿澜岸路口南侧

	19
	莞穗路中国邮政

	20
	严屋高基门楼对面人行天桥1

	21
	严屋高基门楼对面人行天桥2

	22
	严屋高基门楼对面人行天桥3

	23
	严屋西园坊门楼对面人行天桥1

	24
	严屋西园坊门楼对面人行天桥2

	25
	严屋西园坊门楼对面人行天桥3

	26
	小享人行天桥、小享跨线桥1

	27
	小享人行天桥、小享跨线桥2

	28
	康怡医院人行天桥1

	29
	康怡医院人行天桥2

	30
	谷涌跨河桥1

	31
	谷涌跨河桥2

	32
	谷涌桥1

	33
	谷涌桥2

	34
	谷涌桥3

	35
	环城北路立交桥1

	36
	环城北路立交桥2

	37
	环城路立交桥1

	38
	环城路立交桥2

	39
	汾新桥1

	40
	汾新桥2

	41
	南州桥1

	42
	南州桥2

	43
	南州桥3

	44
	流涌尾大桥1

	45
	流涌尾大桥2

	46
	流涌尾大桥3

	47
	汾溪桥1

	48
	汾溪桥2

	49
	汾溪桥3

	50
	蓬庙大桥

	51
	银龙桥

	52
	万江大桥

	53
	金泰桥1

	54
	金泰桥2

	55
	江滨大桥

	56
	江村桥1

	57
	江村桥2

	58
	新村大桥1

	59
	新村大桥2

	60
	新昌大桥1

	61
	新昌大桥2

	62
	新昌大桥3

	63
	顺联人行天桥1

	64
	顺联人行天桥2

	65
	顺联人行天桥3

	66
	大汾北特大桥1

	67
	大汾北特大桥2

	68
	万江边界1

	69
	万江边界2

	70
	万江边界3

	71
	万江边界4

	72
	万江边界5

	73
	万江边界6

	74
	万江边界7

	75
	万江石美茶叶街路口

	76
	万江莫屋路口

	77
	万江沿江路油九村路口

	78
	万江万福路育才路口

	79
	万江龙景中心治安岗亭

	80
	万江拨蛟窝建材市场

	81
	万江清真寺二楼楼梯

	82
	万江清真寺左侧出入口

	83
	万江清真寺前厅

	84
	万江清真寺出入口

	85
	万江汾溪路二中路段

	86
	万江滘联路口

	87
	万江小享长江小学

	88
	万江铜锣湾百货对出

	89
	万江三中与第三小学路

	90
	万江大汾乡府路段

	91
	万江汾溪路流涌尾商业街

	92
	万江新村光辉大道

	93
	万江新村裕华纸厂路口

	94
	万江祥富花园对面

	95
	万江107国道万江高埗路口

	96
	万江万高路高埗大桥口(C771)

	97
	万江区政府

	98
	万江东江龙船楼

	99
	万江万福路柠檬树路口

	100
	万江新风路万江乡府路口

	101
	万江蓬庙桥

	102
	万江莫屋过高埗渡口

	103
	万江石美磨涧商业街3号之一对出

	104
	万江滘联工业城路口

	105
	万江第二中学

	106
	万江小享谷涌隧道口

	107
	万江小享社区对出

	108
	万江小享长江小学(C775万)

	109
	万江小享与李屋旧路交接点

	110
	万江小享涌尾石材市场

	111
	万江五环路严屋罗浮尾路段(C778万)

	112
	万江五环路严屋白天鹅纸厂

	113
	万江东鹏学校门前

	114
	万江警犬场

	115
	万江汾溪路上甲桥头

	116
	东实骏安押运正门

	117
	卡口-万江港口大道

	118
	卡口-万江桥(C770万)

	119
	卡口-万江曲海桥

	120
	卡口-万江曲海桥入万江

	121
	万江0769正门对出路口

	122
	万江坝头桥桥头

	123
	万江坝新路官桥滘路口

	124
	万江坝新路简沙洲商业街

	125
	万江坝新路螺涌与港口大道

	126
	万江坝新路新和下塘1

	127
	万江坝新路新和下塘2

	128
	万江滨江公园后门海堤处

	129
	万江大莲塘果菜市场

	130
	万江东江大道坝翔路

	131
	万江东江大道坝翔路(C763新)

	132
	万江港口大道简沙洲红绿灯

	133
	万江港口大道与坝新路交界

	134
	万江共联教育路华生商场

	135
	万江共联金龙路口

	136
	万江共联银龙路口

	137
	万江莞香楼路口

	138
	万江海事局对出路口

	139
	万江环城路段与坝新路桥下

	140
	万江环城路与旧万道路立交桥

	141
	万江简沙洲路口

	142
	万江江滨桥底

	143
	万江金鳌路0769对面

	144
	万江金联路与银龙路红绿灯处

	145
	万江金泰社区对出路面

	146
	万江金泰市场路口

	147
	万江菁菁幼儿园

	148
	万江理想0769正门对面隧道

	149
	万江理想0769正门隧道

	150
	万江莲子村滨江路T字路口

	151
	万江流涌尾南海大桥

	152
	万江南华国际酒店大门对面

	153
	万江牌楼基路口

	154
	万江汽车总站后门

	155
	万江汽车总站后门对面隧道

	156
	万江汽车总站后门隧道内

	157
	万江汽车总站正门

	158
	万江汽车总站正门对面隧道

	159
	万江曲海桥底

	160
	万江曲海社区对出路段

	161
	万江胜利村桃园居(C756新)

	162
	万江水闸桥路口

	163
	万江万道路龙华丰田

	164
	万江五环路新谷涌立交桥

	165
	万江五环路与南城交界

	166
	万江新和高速桥工业园交界

	167
	万江银龙路红绿灯路口

	168
	万江银龙路红绿灯路口(C784共)

	169
	万江大桥（出万江）

	170
	环城西路康怡医院路段（入万江）

	171
	蕉利东区五路广源便利店段（入万江）

	172
	蕉利东区五路广源便利店段（出万江）

	173
	元州街东莞市正纳轴承有限公司段（入万江）

	174
	元州街东莞市正纳轴承有限公司段（出万江）

	175
	小享路望牛墩分局新电城治安工作站段（入万江）

	176
	小享路望牛墩分局新电城治安工作站段（出万江）

	177
	蕉利大冲尾三街佳利福百货段（入万江）

	178
	蕉利大冲尾三街佳利福百货段（出万江）

	179
	沿江西路铭顺家具有限公司段（入万江）

	180
	沿江西路铭顺家具有限公司段（出万江）

	181
	新昌大桥东莞市橙美机械有限公司段（入万江）

	182
	新昌大桥东莞市橙美机械有限公司段（出万江）

	183
	东莞市中心定点屠宰场股份有限公司

	184
	汾溪路东莞市圣茵生物有机肥有限公司段（入万江）

	185
	汾溪路东莞市圣茵生物有机肥有限公司段（出万江）

	186
	东莞万江精盛膳食公司前

	187
	东莞万江大汾横九路1号

	188
	东莞万江万龙路与万高路

	189
	东莞万江新小博士幼儿园前

	190
	东莞万江小享路跨线桥下

	191
	东莞万江沿河一路

	192
	东莞万江环城西路与塘城东

	193
	万江新丰路梨川大桥路口

	194
	万江新村大新东路道

	195
	万江小享路葵树一街路口

	196
	万江市医院后门路

	197
	万江桥车道

	198
	港口大道车道1车道2

	199
	港口大道车道3

	200
	国通物流车道1车道2

	201
	国通物流车道3

	202
	万江桥车道1车道2

	203
	万江桥车道3

	204
	曲海桥车道1车道2出万江

	205
	曲海桥车道3出万江

	206
	曲海桥车道1车道2入万江

	207
	曲海桥车道3入万江

	208
	龙华丰田车道1车道2

	209
	龙华丰田对出主干道3

	210
	龙华丰田对出主干道4

	211
	龙华丰田对出辅道车道1车道2

	212
	万江东莞市人民医院正门

	213
	东莞万江成协物流对面

	214
	东莞万江金曲路与曲海桥

	215
	东莞万江莞丰美食前

	216
	东莞万江龙湾中路二巷16

	217
	东莞万江名轩茶对面

	218
	东莞万江新万道立交桥下

	219
	东莞万江新万道立交桥旁

	220
	东莞万江翰林学校旁河边

	221
	万江泰新路聚龙湾渔村路

	222
	万江港口大道欧景城路段

	223
	万江坝翔路下坝警务区路段

	224
	万江鸿福西路东江之星路段

	225
	银龙路1

	226
	银龙路2

	227
	银龙路3

	228
	滨江公馆桥底停车场

	229
	滨江公馆桥底停车场

	230
	东堤路

	231
	汾溪北路——滨江公馆旁空地

	232
	万龙路5

	233
	新城三路1

	234
	沿海一路1

	235
	沿海一路2

	236
	沿海一路3

	237
	沿河一路1

	238
	沿河一路2

	239
	汾溪路2

	240
	汾溪路3

	241
	汾溪路4

	242
	汾溪路6

	243
	悦江路1

	244
	悦江路6

	245
	水果街1

	246
	水果街3

	247
	万江新村教育路5

	248
	万江新村教育路4

	249
	万江新村教育路2

	250
	万江新村教育路1

	251
	黄龙街1

	252
	新丰路1

	253
	新丰路2

	254
	新丰路3

	255
	育才路1

	256
	万福路2

	257
	万福路3

	258
	万福路4

	259
	环城北路辅道与谷涌金华路路口（华发钢材市场辅道入口）2

	260
	友谊街

	261
	万江桥5

	262
	万江桥6

	263
	新丰路1

	264
	新丰路2

	265
	银江路

	266
	新丰路

	267
	银龙路1

	268
	汾溪路1

	269
	汾溪路2

	270
	水果街

	271
	新丰路

	272
	汾溪路——品润纸业有限公司

	273
	汾溪沿河路——感恩科技

	274
	汾溪沿河路——恒杰

	275
	汾溪沿河路——青云桥

	276
	银江路——珑远万江翠珑湾3

	277
	大新路——卢屋新村市场

	278
	大新路——美光五金店

	279
	大新路——万江第三中学西南

	280
	汾溪沿河二路——东莞市美邦塑胶科技有限公司

	281
	汾溪沿河二路——南舟美食

	282
	旧宁基1

	283
	旧宁基2

	284
	流涌尾第二工业路——巧捷五金制品厂

	285
	民营路——振亮2期工程项目部1

	286
	新城三路——信鸿·澜岸1

	287
	新村西二路——金庄液压技术有限公司

	288
	新村西二路——新宁基

	289
	新村西三路——ARO

	290
	新村西三路——东莞市上隆自动化科技有限公司

	291
	新村西四路——华智·万江新智汇科技园2

	292
	新村西四路——联纲光电科技股份有限公司

	293
	沿河路——大汾幼儿园

	294
	沿江西路——华智·万江新智汇科技园1

	295
	沿江西路——文武宫

	296
	莞穗路——先锋海鲜市场

	297
	汾溪路——广东五星太阳能

	298
	汾溪路——金田纸业

	299
	汾溪路——上甲综合市场

	300
	汾溪路——上甲综合市场

	301
	汾溪路——消防救援支队万江大队

	302
	汾溪路——信鸿·澜岸3

	303
	民营路——振亮2期工程项目部2

	304
	环城路莞穗路立交桥桥底1

	305
	一小

	306
	泮溪路1

	307
	泮溪路3

	308
	悦江路2

	309
	万福路违停

	310
	沿河路——万江第三中学西

	311
	大新路——粤威批发部

	312
	大新路——云峰五金

	313
	水果街2

	314
	教育路1

	315
	万龙路6

	316
	黄龙街2

	317
	育才路2

	318
	万福路1

	319
	新城三路——信鸿·澜岸2

	320
	环城北路辅道与谷涌金华路路口（华发钢材市场辅道入口）1

	321
	银龙路——金地艺境水岸

	322
	汾溪路——东莞市广腾泵业有限公司西

	323
	汾溪路——金母祈愿广场


注：本点位表仅作为招标参考使用，具体安装以最终深化设计及现场情况决定，中标人需无条件配合。
新村片区建设清单
	序号
	名称
	配置说明
	数量
	单位

	一、前端设备

	1
	生态反向卡口一体化抓拍单元
	1.传感器分辨率≥4096×2160，传感器靶面≥1.1"英寸；
2.内置≥2个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
3.支持视场角≥80°视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等；
4.支持压线、违法变道、欠速、不按导向行驶、机占非、非占机、倒车、尾号限行、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、黄网格违停、违法掉头、压停止线等违法行车，平均捕获率≥99%，准确率≥99%；
5.支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥99%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置；
6.支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹；
7.设备内置镜头模组支架装置，可以移除鬼影；
8.设备护罩支持侧面翻盖开合，且釆用双卡扣快装设计，便于维护
9.遮阳罩前段凸起可防止低温雨雪天气导致视窗正前方挂冰
10.设备遮阳罩具备前后伸缩功能，前后伸缩范围不小于10cm
11.设备支持补光灯简易接口设计，可通过2个RJ45接口控制外置补光灯，支持调节补光灯亮度
12.具有不少于以下接口：2个10M/100M/1000M的RJ45自适应网络接口
13.防护等级不低于：IP67、IK10；
14.设备搭载国产化操作系统。
	89
	台

	2
	高清镜头
	镜头规格：≥12mm/1"|F1.2|
	89
	台

	3
	△移动违法取证抓拍球机（核心产品）
	1. 传感器分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/1.8"，不低于32倍光学变倍，焦距范围不低于6mm~192mm；
2.内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
3.内置红外和白光补光灯，红外补光距离≥200m
4.支持4种多算法切换运行：人脸抓拍模式、车辆抓拍模式、行为分析模式、混合并行抓拍模式;
5.支持违法停车行为检测功能，停车时间可自定义，捕获率≥99%，准确率≥99%；
6.具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法；
7.设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动；
8.支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验；
9.防护等级不低于：IP66、IK10；
10.电源功耗：最大功耗＜18W。
11.支持不少于500个预置位，支持不少于16条巡航路径，支持不少于7条以上的模式路径设置。调用预置位时，样机在达到目标预置位前，监视画面可停留在原始位置。
	89
	台

	4
	全方位视觉感知球机
	1.内置两个传感器，分辨率均≥2560×1440，两个传感器靶面均≥1/1.8"，不小于5mmF1.0全景镜头，不小于208mm焦距、F1.8~F3.8细节镜头，不低于40倍光学变焦，16倍数字变焦镜头；
2.内置双核GPU芯片；
3.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；
4.采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；
5.内置非接触式自清洁装置，干燥天气无水源也可正常工作，可有效除尘，除水，实现视窗自清洁，免维护，保证图像保持清晰。支持定时启停和手动控制；
6.具有1个RJ4510M/100M自适应网络接口、4路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡槽、1个复位键；
7.供电方式：AC24V；
8.防护等级不低于：IP67，IK10；
	140
	台

	5
	移动布控球
	支持双摄：40倍光学变倍机芯，最大分辨率2560*1440，图像清晰、细腻，低照度，彩色0.0001Lux；全景镜头8M，分辨率2160×3840；
支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控
支持人脸比对，可存储30W张人脸名单（需配TF卡）
支持车辆检测及抓拍
支持抽烟、佩戴安全帽、玩手机、未穿工作服检测
支持3D-DNR
支持双TF卡存储
支持5G模块（天线内置），可额外扩展1个4G模块
配置可拆卸电池，单电池可支持8-9小时连续工作
支持双MIC、双扬声器，可选配支持LINEIN\LINEOUT
支持自定义语音导入，可关联智能分析报警
自带不小于2.4寸LCD显示屏，可支持视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、定位状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态、智能算法模式等
底部配置高吸力磁铁，安装便捷
传感器类型：变焦机芯：1/1.8"ProgressiveScanCMOS
全景相机8M：1/1.8"ProgressiveScanCMOS
彩色最低照度：变焦机芯：0.0001Lux@(F1.6，AGCON)
黑白最低照度：变焦机芯：0.00005Lux@(F1.6，AGCON)
屏幕尺寸：不小于2.4英寸
分辨率：240*320
材质：TFT
触摸屏：电容屏
镜头焦距：5.8-232mm
镜头光圈：F1.3-F4.6
光学变倍：40倍
水平视场角：59-2度(广角-望远)
子码流压缩码率：2Mbps
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
码率控制：定码率;变码率
录像格式：MP4
录像分辨率：变焦机芯：2560×1440
全景相机8M：3840×2160
图片分辨率：1920*1080;2560*1440
图片格式：JPEG
音频压缩标准：G.722.1;G.711alaw;G.711ulaw
人脸比对：支持
车辆抓拍：支持
车牌识别：支持
车辆特征识别：支持车牌、车身颜色、车型、车辆品牌、车辆子品牌识别
车辆黑名单：支持车辆黑名单
安全帽佩戴检测：支持未佩戴安全帽检测
拨号：5G全网通：双卡单待，支持移动、联通、电信、广电
定位：单北斗
蓝牙：4.0
语音对讲：支持
指示灯：充电指示灯,工作指示灯
系统功耗：10W~30W
产品重量：带电池4.35kg~4.5kg
产品尺寸：高262mm，直径175mm
防护等级：IP66
供电方式：电池供电;外接电源
工作温度：-10℃~55℃
工作湿度：湿度小于95%
材质：镁合金
水平旋转角度：360°
垂直旋转角度：-20°~90°
预置点：256个
巡航扫描：8条
花样扫描：4条
断电记忆：支持
红外：支持
红外补光距离：100m看清人体轮廓
扩展存储个数：2
扩展存储介质：TF
扩展存储容量：默认不含TF卡，最大支持1TB存储卡
充电接口：6芯航空头
外部接口：电源输出接口;RJ45;RS-232;RS-485;line-in;line-out;Alarm-in;Alarm-out
扬声器：支持
MIC：支持
存储卡卡槽：2
电源输出接口：5V
电池可拆卸：支持
电池容量：13400mAh
待机时间：8-9小时
关机充电时间：＜4小时
电池类型：锂离子电池
	10
	台

	6
	双舱感知人像抓拍摄像机
	1.内置1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
2.传感器靶面均≥1/1.8"
3.内置传感器全景、细节两路分辨率均≥2688×1520；
4.全景路镜头焦距：4mm，细节路镜头8mm-32mm；
5.具有语音对讲功能，具有音频自动增益，回声消除，去混响，啸叫抑制，降噪，二次降噪，抗削波设置选项；
6.在同一个视频画面中，最多可同时检测200个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥120个运动人体目标，支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%
7.在同一个视频画面中，最多可同时检测200个运动人脸目标，可检测、跟踪、抓拍≥120个运动人脸目标，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%支持对人脸最佳抓拍图片（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）筛选去重，重复率≤1%
8.支持多角度人脸检测功能，支持检出水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸抓拍
9.支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。可最多检测出100个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标
10.支持以下非机动车类型识别功能：
1、共享单车类型，包括市面上常见商家的共享单车；
2、外卖车类型，包括但不限于美团、饿了么、京东到家，以及普通电动自行车等；
3、快递车类型，包括但不限于京东、申通、顺丰、邮政、圆通、韵达、中通，以及普通三轮车等。
11.环境温度为25°时，在正常工作条件、异常工作条件和单一故障条件下，设备可触及的外表面和零部件的接触温度应符合GB16796-2022中表6规定的要求
12.全景、细节两路视频通道均具有图像防抖设置选项
13.全景、细节两路视频通道均支持智能识别人脸位置，并进行曝光
14开启全结构化功能后，支持人脸抓拍图和车辆抓拍图曝光时间和增益单独可控，在保证人脸抓拍效果的同时，保证车牌不过曝；
15.具备有1个RJ45自适应网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入、1路报警输出、1路RS485接口、1个MicroSD卡槽、1个复位键、内置双路MIC、内置扬声器；
16.供电方式：DC12V、POE；
17.防护等级：IP67、IK10；
18.设备搭载国产化操作系统。
	12
	台

	7
	智能高清摄像机
	1.分辨率≥3840×2160；传感器靶面≥1/1.8"，镜头焦距≥2.8-12mm；
2.内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
3.内置红外和柔光补光，红外补光距离≥50米，柔光≥30米；
4.支持下面5种多算法切换运行：1）目标智能2）车辆智能3）行为分析智能4）态势分析智能5）普通事件分析
5.支持多角度人脸检测功能，支持检出水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸抓拍；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%，支持对最佳人脸抓拍图片筛选去重，重复率≤1%；
6.支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表；
7.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；
8.支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。支持对非机动车的骑行人进行属性识别，机动车和非机动车及行人捕获率不低于99%
9.具有不少于如下接口：1个RJ45为10M/100M/1000M自适应网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路告警输入、1路告警输出、内置双路MIC、内置扬声器；
10.应能在DC12V±30%范围内正常工作，支持POE供电；防护等级：IP67；
11.设备搭载国产化操作系统。
12、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在<1S的时间内快速自适应调整响应的图像参数。
	116
	台

	8
	智慧管控终端
	1. 存储容量：1块4TB存储硬盘，单机存储容量最大支持24TB；
2.通道路：最大支持4路；
3.接入视频格式：H.264、H.265；
4.接入图片格式：JPEG；
5.SATA接口：4个内部SATA，支持1/2/3/4/6TB，一个外置eSATA；
6.视频输入：支持4路1080P/30fpsH264/H265解码；
7.视频输出：1路CVBS，1路VGA，1路HDMI；
8.网络接口：4个百兆网口；
9.NTP校时：支持NTP网络校时；
10.交互控制：支持web界面远程控制，本机界面操作；
11.支持协议：ONVIF、GB28181、TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、GA/T1400；
12.算法识别：支持车牌、车标、车型、车身颜色等；
13.防水等级：IP41；
14.散热：满足硬件功耗散热；
15.电压：DC12V±10%；
16.温度：-40℃~70℃。
17.支持包括但不限于按照抓拍时间查询和存储时间查询两种或以上方式查询图片；
18.支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多种违法图进行合成。
	48
	台

	9
	智慧管控终端
	1.存储容量：1块4TB存储硬盘，单机存储容量最大支持24TB；
2.通道路：最大支持16路；
3.接入视频格式：H.264、H.265；
4.接入图片格式：JPEG；
5.SATA接口：4个内部SATA，支持1/2/3/4/6TB，一个外置eSATA；
6.视频输入：支持16路1080P/30fpsH264/H265解码；
7.视频输出：1路CVBS，1路VGA，1路HDMI；
8.网络接口：16个百兆网口；
9.NTP校时：支持NTP网络校时；
10.交互控制：支持web界面远程控制，本机界面操作；
11.支持协议：ONVIF、GB28181、TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、GA/T1400；
12.算法识别：支持车牌、车标、车型、车身颜色等；
13.防水等级：IP41；
14.散热：满足硬件功耗散热；
15.电压：DC12V±10%；
16.温度：-40℃~70℃。
	2
	台

	10
	智能车辆感知一体机
	1.组成：由主控单元、射频天线单元、视频感知单元、射频控制与处理单元、视频控制与处理单元等组成；2.气候环境适应性：工作温度-40℃~+75℃、相对湿度20％~93％(40℃)；3.设备状态管理：具备运行状态监控、参数配置、程序升级、日志记录等功能；4.电源：85VAC~264VAC，频率:50±2Hz；5.防护等级:IP65等级。6.工作频段：920MHz～925MHz，定频、跳频可配置；7.空中接口协议：符合GB/T29768-2013规定要求；8.通信接口：主控单元具备通信接口，通信接口符合GB/T35786-2017中的5.1.6的要求；9.射频接口：射频接口连接器符合GB/T11313.16的要求；10.射频输出功率可调(+15至30dBm)；11.射频静态读距离：≥25m；12.接收灵敏度：≤-65dBm；13.身份信息识读：能同时识读机动车的车辆身份标识符以及电动自行车的车辆身份标识符和号牌号码；14.射频触发：识别设备通过射频识别读到车辆身份标识符时，能触发抓拍车辆图像；15.多目标识读：能准确识读同一时段内的至少10辆电动自行车的车辆身份标识符；16.采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧；
17.输出图片格式：JPEG；
18.支持非机动车车牌识别和违法行为抓拍，主要包括非占机、闯红灯、逆行、载人、未戴头盔、加装伞棚、闯禁行等违法行为的智能识别；
19.电动自行车轨迹跟踪：支持在其视频识别范围内对电动自行车通行轨迹进行跟踪的同时识读身份信息；
20.支持对涂改号牌、遮挡号牌、假牌违法等数据过滤；
21.脱机工作：在网络通信中断情况下，能采用循环覆盖的方式存储信息，通信恢复后能将识别设备中存储的信息及时上传；
22.内含公安部授权安全模块，采用SM7加密技术实现双向认证和加、解密功能；
23.符合GB35114-2017的要求。
	5
	台

	11
	生态光学补光灯
	光源颗数：12*PCSLED
输入电压：AC100~240V
额定功率：35W
系统光效：100lm/W
光通量：3600lm
色温：3000K
显色指数：Ra≥70
调光方式：RS485
工作环境温度：-40℃~+55℃
工作环境湿度：10~95%RH
外壳颜色：银灰色
主体材料：铝合金框架+陶瓷散热体
防护等级：IP66
	127
	台

	12
	生态频闪补光灯
	光源类型：16颗优质大功率LED发光角度10°覆盖范围：单车道环境补光灯最佳补光范围16米～25米触发方式：4V~6V电平量触发基准轴的峰值光照度≤300lx，平均光照度≤50lx持续点亮，基准轴的光照度≤50lx色温≤4000K设备光辐射安全性能符合GB/T37958-2019规定的1类危险要求触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US工作温度：温度-30℃~70℃电源：220VAC±10%工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结功耗：35WMAX防护等级：IP66须符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》
	5
	台

	13
	多合1生态智能补光灯
	光照度：可见光基准轴上光照度：补光区域内光斑应均匀、无暗区、无明显抖动；补光区域边缘的光照度应大于或等于基准轴上光照度的50%；在基准轴上、下7.5°范围外，光照度应小于或等于5lx。红外补光基准轴上光照度：距离红外型补光装置20m处，基准轴上辐照度应大于或等于3000uW/cm；补光区域内的辐照度应大于或等于基准轴上辐照度的50%。
光源类型：可见光或红外，可见光光型不少于24颗LED
满足《GA/T1202-2022交通技术监控成像补光装置通用技术条件》
补光方式：频闪型、脉冲型和持续点亮型
色温：气体爆闪色温应小于7000K,LED光源色温应处于2800K~5500K范围内，红外型补光装置光源的波段应在680nm~2500nm范围内。
峰值闪光持续时间：≤1/3ms
回电时间：≤60ms
最佳补光距离：应处于15～30米范围
工作寿命：≥1000万次
RS485串口功能：支持RS485参数调节和软件升级功能
误触发保护功能：支持误触发保护功能
闪光计次功能：支持闪光计次功能
防护等级：不低于IP65
工作环境温度：-40℃～70℃
工作电压：AC220V±20%、50HZ
	155
	台

	二、配套设施

	1
	壁装横臂
	0.5米-3米，具体根据现场来定，主横臂Φ80mm*Φ80mm*3mm*XXXXmm（具体长度以现场具体测量而定），连接法兰，150*150*10mm，全套热浸镀锌表面加喷白色烤漆。
	120
	根

	2
	标线
	标线
	14240
	m2

	3
	补光设备绝缘导线
	1.名称:绝缘导线；2.型号:RVVP2*1.0mm²；3.从监控设备到设备箱。
	4350
	米

	4
	穿线手井
	1.名称:接线工作井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:井深采用M7.5砌筑，标准砖240mm*115mm*53mm、240mm厚
3.勾缝、抹面要求:井内1:2.5水泥砂浆抹灰
4.井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土500mm*500mm
	88
	个

	5
	电表
	16A
	114
	个

	6
	电表箱
	防水耐高温电表箱160mm*330mm
	114
	个

	7
	电警管理平台软件授权
	1、实现前端违法取证抓拍设备的接入管理；
2、实现前端违法取证抓拍数据自动写入；
3、支持违法取证抓拍数据的查询；
4、实现违法取证抓拍数据自动推送。
5、运维平台接入授权
	89
	项

	8
	交通违法抓拍警示牌
	1.材质、规格尺寸:1810mm*1460mm，3.0mm厚铝板；2.板面反光膜等级:菱形EGP超工程级；3.板面反光膜等级:二级反光膜；
	285
	个

	9
	电气配管
	1.名称:刚性难燃管PVC32；2.配置形式:埋地。
	23850
	米

	10
	杆件雷电防护地网
	四根Ф50毫米的钢管或50mm×50mm×5mm*2000mm的角钢长2米打地、铜地线排，接地线等，根据现场定制焊接接地含接地极(板)制作、安装角钢接地极。
	88
	套

	11
	感知设备绝缘导线
	1.名称:绝缘导线；
2.型号:RVV3*1.5mm²；
3.从监控设备到设备箱。
	5275
	米

	12
	高能锂电模块
	标称电压：12.8V电池：12.8V56Ah充电电流：5A放电电流：5A放电截止电压：10V充电输入电压：14.6V排放温度：-40°C~60°C充电温度：0°C~50°C尺寸（长*宽*高）：（395*235.5*100）±2mm通讯接口：RS485防护等级：IP65
	178
	块

	13
	高清视频监控3.5米支撑杆
	1.杆为八角杆，对角口径；
2.立杆：Φ120mm×180mm×4mm×3500mm；
3.横杆：Φ76*3mm×2000mm（具体长度以现场具体测量而定）；
4.底法兰为：Φ300*12mm；
5.连接法兰：180*180*10mm整杆热镀锌双螺母，加厚垫片，含抱箍。
	8
	套

	14
	高清视频监控3.5米支撑杆地脚笼
	1.名称：预埋铁地脚笼；
2.规格：地笼：4-M18-H700定位板4.0，（含两层定位板），含螺母垫片。
	8
	套

	15
	高清视频监控3.5米支撑杆基础
	1. 填方来源、运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM；
2. 立杆基础，开挖规格长1.0*宽1.0*深1.0米，立杆基础的使用C25砼浇注制作及养护；
3.基础笼安装，PE32管2条引出；
4.立杆完成后恢复路面。
	8
	套

	16
	高清视频监控6米支撑杆
	1.名称:L型6米杆；
2.规格:杆为八角杆，对角口径；
3.立杆:Φ150mm*230mm*5mm*6000mm；
4.横杆:100mm*150mm*4mm*5000mm（具体长度以现场具体测量而定）；
5.底法兰为:Ø420*16mm；
6.连接法兰:350mm*350mm*16mm整杆热镀锌双螺母，加厚垫片，含抱箍；
7.油漆品种:热镀锌，环氧富锌底漆两遍，银色调和漆两遍。
	43
	套

	17
	高清视频监控6米支撑杆地脚笼
	1.名称：预埋铁地脚笼；
2.规格：地笼：8-M24-H1300定位板4.0，（含两层定位板），含螺母垫片。
	43
	套

	18
	高清视频监控6米支撑杆基础
	1.填方来源、运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM；
2.立杆基础，开挖规格长1.2*宽1.2*深1.5米，立杆基础的使用C25砼浇注制作及养护；
3.基础笼安装，PE32管2条引出；
4.立杆完成后恢复路面。
	43
	套

	19
	电警6.5米*10-12米支撑杆
	1.名称:L型12米杆；
2.规格:杆为八角杆，对角口径；
3.立杆:6mm*310*350*6500mm；
4.横杆:6mm120*270*10000/12000mm；
5.底法兰为:φ600*20mm；
6.连接法兰:450*450*18mm整杆热镀锌双螺母，加厚垫片，含抱箍
；7.油漆品种:热镀锌，环氧富锌底漆两遍，银色调和漆两遍。
	13
	套

	20
	电警6.5米*10-12米支撑杆地脚笼
	1.名称：预埋铁地脚笼；
2.规格：地笼：8-M28-H1500定位板4.0，（含两层定位板），含螺母垫片。
	13
	套

	21
	电警6.5米*10-12米支撑杆基础
	1.填方来源、运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM；
2.立杆基础，开挖规格长1.5*宽1.5*深1.8米，立杆基础的使用C25砼浇注制作及养护；
3.基础笼安装，PE32管2条引出；
4.立杆完成后恢复路面。
	13
	套

	22
	电警6.5米*14-16-18米支撑杆
	1.杆为八角杆，对角口径；
2.立杆：10mm*360*420*6500mm；
3.横杆：5mm+8*120*320*14000mm，(分两节：末段7000+前段7000）/16000mm，(分两节：末段8000+前段8000）/18000mm，(分两节：末段9000+前段9000）；
4.底法兰为：φ750*22mm；
5.连接法兰：500*500*20mm整杆热镀锌双螺母，加厚垫片，含抱箍。
	1
	套

	23
	电警6.5米*14-16-18米支撑杆地脚笼
	1.名称：预埋铁地脚笼；2.规格：地笼：8-M30-H1800定位板6.0，（含两层定位板），含螺母垫片。
	1
	套

	24
	电警6.5米*14-16-18米支撑杆基础
	1.名称：L型14-16-18米杆基础；
2.混凝土基础，2000mm*2000mm*2200mm；立杆基础的使用C25砼浇注制作及养护；
3.基础坑人工开挖及回填土人工夯实；
4.人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM；
5.热镀锌圆钢φ16接地带。
	1
	套

	25
	电警6.5米*6米支撑杆
	1.名称:L型6.5米杆；
2.规格:杆为八角杆，对角口径；
3.立杆:5mm*200*260*6500mm；
4.横杆:4mm100*270*6000mm（具体长度以现场具体测量而定）；
5.底法兰为:φ460*16mm；
6.连接法兰:380*380*16mm整杆热镀锌双螺母，加厚垫片，含抱箍；
7.油漆品种:热镀锌，环氧富锌底漆两遍，银色调和漆两遍。
	5
	套

	26
	电警6.5米*6米支撑杆地脚笼
	1.名称：预埋铁地脚笼；
2.规格：地笼：8-M24-H1300定位板4.0，（含两层定位板），含螺母垫片。
	5
	套

	27
	电警6.5米*6米支撑杆基础
	1.填方来源、运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM；
2.立杆基础，开挖规格长1.2*宽1.2*深1.5米，立杆基础的使用C25砼浇注制作及养护；
3.基础笼安装，PE32管2条引出；
4.立杆完成后恢复路面。
	5
	套

	28
	光纤
	8芯光纤
	750
	米

	29
	互联通信模块
	采用高性能全频段蜂窝无线模块，高性能专用路由芯片，采用铸造铝外壳设计，防水等级达到IP65，专用于户外环境宽电压输入支持DC9-50V，宽温设计支持-40+70摄氏度，低温环境自动加热
	89
	个

	30
	集中式终端控制器
	1.支持对电动自行车电子车牌射频数据、视频的过车过程、违法过程的图像、录像、数据、统计分析结果、日志数据进行实时处理、预览和存储，并可通过网络传输至中心服务器；
2.安全授权：设备支持操作权限管理、数据权限分级管理；
3.前后感知设备联动功能：支持正反射频、视频感知设备联动，实现车辆正面照和车辆反面照的智能融合匹配，并实现web页面预览正反面面图、车牌图、全景图、特写图；
4.断点续传功能：设备断网期间数据、图片、视频等数据在网络恢复后自动续至目标服务器。
	5
	台

	31
	接地线
	1.名称:铜芯电线；
2.BV25mm2；
3.立杆避雷针及设备箱到基础笼。
	980
	米

	32
	接线端子
	1KV绝缘穿刺线夹；主线50-150，支线6-50。
	247
	个

	33
	禁停牌
	1.名称:标志牌
2.规格:标志牌φ800mm+800*800mm铝板，牌面贴工程级反光膜。
	178
	个

	34
	警示牌立杆
	1.规格尺寸:规格:Φ89×3.0×3500mm，钢管（热浸镀锌）；
2.类型:Q235B；
3.材质:底座法兰板300X300X12mm；
4.预埋件:8-M18-H500；
5.油漆品种:热镀锌，环氧富锌底漆两遍，银色调和漆两遍，防锈处理。
	5
	套

	35
	警示牌立杆基础
	1.填方来源、运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM；
2.立杆基础，开挖规格长0.5*宽0.5*深0.5米，立杆基础的使用C25砼浇注制作及养护；
3.基础笼安装；基础坑人工开挖及回填土人工夯实；
4.立杆完成后恢复路面。
	5
	套

	36
	绝缘导线RVV3*4
	1.名称:绝缘导线；2.型号:RVV3*4；3.从电表箱拉到落地箱。
	25550
	米

	37
	六类非屏蔽双绞线
	1.名称:双绞线缆CAT6；
2.从监控设备到设备箱。
	3225
	米

	38
	配电自动重合闸开关
	安装在电表箱内：工作电压范围AC85V～285V@50Hz；额定电流16A；剩余动作电流30mAv剩余不动作电流15mA；漏电保护动作时间≤50msv自动重合闸三次重合闸时间依次为30秒/30分钟/1小时；过压保护电压270V±10V（默认值，过压点可重新设定）；欠压保护电压100V±10V（默认值，欠压点可重新设定）；过流保护电流6A@3S（出厂默认值，过流点可重新设定）；强过流/短路保护50A，保护时间≤50mS；防雷功能对后级用电设备提供Ⅲ级防雷保护。
	247
	个

	39
	球机适配支架
	定制支架
	140
	个

	40
	市政引入敷设开挖
	1.名称:市政引入敷设开挖；
2.备注:布供电电源线至市政供电部门位置，开挖深度符合市政部门要求，路面开挖埋管及恢复，宽度30CM，深度50CM，敷设管道及回填；
3.运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM。
	23950
	米

	41
	数据通信卡
	提供流量卡，每套含3年流量资费
	89
	项

	42
	水晶头
	1.名称:六类水晶头
	1830
	个

	43
	太阳能光伏板（含一体化支架）
	峰值输出功率：100W峰值输出电压：18.4V峰值输出电流：5.75A开路电压：21.4V短路电流：6.08A电池片发电效率：20%~22%电池片类型：单晶电池片
	178
	块

	44
	万向支架
	枪机/筒机支架(室外-柱装-载重20kg-含抱箍)，万向节(室外-载重20kg)。
	531
	个

	45
	引上布管
	1.名称:刚性难燃管PVC20；
2.配置形式:明配。
	2400
	米

	46
	智能射频识别天线
	1.工作频率：920～925MHz；
2.驻波比：小于等于1.2；
3.极化方式：线极化；
4.增益：12dbi。
	10
	台

	47
	智能综合落地柜
	路口防水机柜1.2米高，含配电安装板及导轨，含漏电保护器、主电源防雷器、莫属插座、风扇，符合IP65防护等级。
	50
	套

	48
	智能综合落地柜基础
	1.规格：500mm*600mm*500mm
2.基础、垫层:材料品种、厚度:碎石垫层，C25混凝土基础、防雷接地
3.其他:土方，高出地面部分的大理石、混凝土、绿化带、沥青等。
4.运距:人工装卸及运走开挖出土石方运距10KM。
	50
	个

	49
	智能综合一体柜
	1.模块化设计，安装维护简单便捷
2.支持设备远程重启
3.支持用电检测与统计
4.支持市电掉电告警、设备离线告警
5.不少于16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理，支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警；
6.支持开箱告警、震动告警、倾斜告警、水浸告警
7.预留充足外设空间，满足用户对功能扩展的需求
8.支持开箱亮灯、风扇自动启停、加热器自动启停
9.支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略，支持功率学习
10.可配置智能补光灯的工作模式（至少包括：光敏控制、手动控制、频爆模式、三合一、四合一模式）。
	178
	套

	50
	工业级网管交换机
	工业级2光8电，传输速度1000M，传输距离40km,独立式，使用在前端
	235
	台

	三、后端设备

	1
	汇聚交换机
	1.名称:前端汇聚交换机
2.规格:(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108/126Mpps
	2
	台

	2
	视频图像存储服务器
	1、配置至少两颗32核处理器，主频应不低于2.6GHz，三级缓存最高32MB；
2、内存配置不低于64GB，采用DDR4、3200MHz及以上规格，支持内存扩展；
3、最大业务磁盘数量不少于36，支持8TB/10TB/16TB/18TBSATA企业盘；
4、为满足业务的高可靠性及高可用，该存储系统需满足分布式全对称架构，单台服务器支持用户管理、设备管理、设备接入、外域平台对接、视频/图片存储转发，不需要另外部署对应业务的独立服务器，也不需要另外增加硬件配置（CPU、内存），所有节点均可提供业务；
5、为满足国产化要求，设备需采用国产操作系统；采用国产数据库；
6、单台可支持摄像机视频接入路数不小于5400路；可同时支持视频存储不小于1200路，视频转发不小于600路，录像下载不小于600路；单台可并发支持视频存储带宽不小于2400Mbps，视频转发带宽不小于1200Mbps，录像下载不小于1200Mbps；
7、服务状态异常情况下守护进程在30s可拉起服务；系统掉电恢复后，系统自动重启，业务自动恢复，不需要人工干预；支持管理服务数据备份故障恢复（数据保险箱功能），每天备份1次，支持最近2天的有效数据备份；支持历史数据自动清理的能力，数据清理不影响业务运行。
	3
	台

	3
	企业级高性能硬盘
	10TB7.2KRPMSATA硬盘单元(3.5")
	84
	片

	4
	万兆光模块
	多模模块:波长850nm
	6
	块

	5
	本级监控通道数
	本级监控通道数
	600
	路

	四、光纤传输线路

	1
	数据传输链路
	3年光纤传输线路费用。
	97
	条

	五、电费

	1
	3年运营电费
	每月按协定交供电相关单位用电费用。
	113
	点

	六、驻点技术人员

	1
	驻点技术员维护服务
	提供3名驻点技术员维护服务费用
	1
	年

	七、完善执法配套

	1
	信号灯
	1.类型:机动车道灯
2.规格:Ф400LED黄红绿三灯、（个位数倒计算时器）
	32
	套

	2
	主机兼容技术服务费
	
	4
	路口

	3
	高空作业车
	
	4
	台班

	4
	管道预埋
	1.名称:旧路面机械切缝
2.材质:水泥砼路·沥青路面
3.厚度:20cm
4.路面恢复
	80
	m

	5
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC65*3.0
4.配置形式:埋地敷设
	254
	m

	6
	配线
	1.规格:4*1.5（含配套穿拉线）
	2
	套

	7
	标杆【单立柱φ89×6×3000单牌标志杆】
	1.材质:钢管立柱Φ89×6×3000
2.特殊处理:热镀锌处理
	2
	套

	8
	标杆基础【单立柱φ89×6×3000单牌标志杆】
	1.基础:C30混凝土
2.土方:一二类土挖填，25km运距
	80
	m

	9
	信号灯
	1.类型:人行信号灯
2.规格:Ф300LED动态人行灯二单元
	2
	套



项目建设要求
立杆要求
电子警察/高清监控监测点根据现场实际情况，可采用立杆安装及吊杆安装的方式。电警/高清监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等；关于杆体涂装要求，电子警察杆体采用上白下橙，高清监控杆体采用上白下蓝。
主杆型分为四方型杆和八棱锥型杆。同一条道路路口安装同一类型杆体。应充分考虑通车要求，采用6.5m高的杆。L杆距停车线距离为25米，立杆、横臂杆建议采用八角锥形（或圆形）镀锌钢管、整体镀锌。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。制作要美观，其顶部应做防水帽。横杆长度应结合道路通行车道数量选用横杆长度，选用需符合以下要求：
采用立杆固定时，杆底端固定法兰盘，预留拉线孔，立杆基础应是硬质，同时根据道路现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。
抱杆设备箱建设要求
挂杆机箱采用一体化智能机箱，所有的前端网络、供电、防雷设备集成在机箱内，方便维护管理。
监控点前端采用方形机箱，采取底部进线设计，设计为离地2000mm-3000mm高度抱杆安装。箱体防护等级为IP54，防雨防尘，加高加厚底座，加强防腐能力，室外安装，内部用隔板分成上下两层空间，上部主要安放主控制器，下部安装辅助控制器和其它配电及辅助设备。
为了保证设备的安全，机箱大门采用专用锁，密封性能卓越，具有很强的防橇性能。
在监控机箱中设计电源保护装置，即过流过压保护装置，里面放置光电交换机、防雷模块、接线端子、维修开关和插座。
智能设备箱接入220V电源，引电端经加装自动重合闸开关，设备机箱采用具备漏电断开功能的空气开关做主电源开关，从市电端布线到设备箱，保证市电引入部分电源线路的漏电及防雷接地防护。
前端防雷建设要求
前端设备安装于室外，易遭到雷电打击；前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电波影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致抓拍摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了前端设备能可靠、长久地运行，电警杆和前端机箱都设计接地，本项目中点位前端防雷，严格按照国家的有关标准和规范进行设计。
本项目前端防雷包括防雷接地和防雷器二个部分。
防雷接地电阻≤10Ω，垂直接地体采用4根L50×W50×2000mm热镀锌角钢，水平接地体采用4mm×40mm热镀锌扁钢。
前端防雷的线路包括电源线、视频电缆。对于线路浪涌提供完善的滤波和保护，防止浪涌电压老化设备。
针对网络线遭受的感应雷击进行保护，常见的现象是摄像机、网络设备损坏。采用网络防雷器进行保护。
前端供电建设要求
[bookmark: OLE_LINK22]配套供电是整个系统稳定运行的保障。供电系统的设计从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性。并结合前端现场以及后端监控中心的实际环境来进行设计。
实用性：要求结合本系统的现场环境特点以及系统中各级设备的电气性能，做到实用、适用。
稳定性：要求供电系统具有高稳定性和高可靠性，以确保监控系统的各个功能模块和设备能够高效稳定的运行。
安全性：要求供电系统的各个环节，均具备绝缘保护措施，前端设备箱设置“有电危险”警示标识。
经济性：设计出合理的电力供应网络，尽可能的节约供电线路的投入成本。
可维护性：所有电力线路的敷设、电源设备的端接点及电源的分配，均要考虑到维护方便，易于检修。确保供电系统出现故障时，维护人员能在最短的时间内检测到问题并及时修复。
货物要求
1、货物总体要求
（1）货物为原制造商制造的全新产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用。货物必须具备出厂合格证等资料。
（2）货物的质量、规格及技术特征须符合招标文件的相关要求，符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。
（3）中标人负责将货物材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运等。
（4）货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
（5）中标人负责货物在最终验收合格前的保管、保险和负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。
2、货物验收要求
（1）中标人供货时必须提供完整的供货清单，清单需列明本批次货物的名称、品牌、规格型号、数量、生产商、出厂日期等信息，由采购人和中标人双方现场清点验收确认。
（2）采购人将根据货物清单进行开箱验收，检查货物的出厂资料是否完整、货物外包装有无损坏、货物是否有损坏、腐蚀或掉漆等现象、检查零配件等是否齐全、货物相应技术参数是否符合招标文件要求和投标文件的响应，若中标人交付的货物不符合招标文件、投标文件或双方所签订合同的规定，采购人有权拒收，中标人应在3个工作日内按要求完成换货工作。
（3）因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则由中标人承担。
安装调试要求
[bookmark: OLE_LINK1]★1、合同签订后150个日历日内完成项目实施及验收。（投标人须提供承诺函承诺，格式自拟。）
2、中标人应负责本项目范围内的设备及材料的供应（包括设备材料的技术文件）、勘探现场、装卸、运输、保管、拆卸、清运、安装调试、验收和维修保养等工作；项目通过最终验收前，项目范围内所有设备（包括但不限于已安装的前端设备、杆体、后端设备以及仓库中未安装的设备）应有中标人进行妥善保管，如因损坏、遗失等造成的损失由中标人承担。
3、中标人在安装时，必须按安装图纸及相关规范要求实施，因未按规范要求实施造成人员、财产的损失均由中标人负责，采购人可视情况追究其法律责任。在安装过程中必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行负责相关安全责任。
[bookmark: OLE_LINK8]4、中标人须将设备、材料等放置在指定的位置并妥善保管，如发生遗失、损坏等，由中标人自行承担；项目实施过程中，当天安装的材料、工具、垃圾等应及时清理，严禁抛掷和阻塞通道，清理过程中所产生的费用由中标人自行承担。
5、中标人在安装过程中，如需对场地作局部破损，必须在供货安装实施前取得采购人的书面同意，并承诺负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用。
6、建档工作
中标人需无条件配合采购人按照GB/T28181-2022附录D统一编码规则进行编码和《广东公安视频图像采集设备“一机一档”基础信息采集建档工作指引》要求及时在“一机一档”系统中录入设备基础信息。
[bookmark: OLE_LINK3]★7、中标人所安装的电子警察设备（包括但不限于违停、逆行抓拍等各类违法取证设备）必须严格满足省、市公安机关执法上线标准，同步配齐评估报告及配套标志、标线、标牌。若设备达不到执法启用条件，中标人须在收到问题通知之日起3个工作日内完成整改，并重新报请上级公安机关复核，直至通过审批、正式启用开展执法工作。整改全过程产生的一切费用，均由中标人自行承担。（投标人须提供承诺函承诺，格式自拟。）
项目验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
[bookmark: OLE_LINK4]4、中标人需确保本项目建设的高清视频类设备正常在线、电子警察类设备正式投入执法后，按照市公安局关于信息化项目管理的相关工作要求，对项目的初验、试运行（试运行时间不少于30天）、第三方测评、验收前符合性自查等各阶段文档进行整理，汇总成项目验收材料交由采购人，由采购人通过系统报市局科信办进行审核。市局审核通过后，由采购人按国家有关规定、规范邀请上级公安机关、相关的专家或机构等共同组成验收小组开展线下验收，验收通过后签署终验报告。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，由此产生的专家费、鉴定费由中标人承担。
5、验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形的，中标人无条件负责退、换货、重新安装、调试直至完成验收并交付，由此产生的有关费用由中标人承担，交货期不予顺延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付，换货的相关费用由中标人承担，交货期不予顺延。
售后服务
1、质保期：项目自通过最终验收合格之日起提供整体项目免费质保三年（即36个月），在质保期内，中标人须保障本项目范围内设备、系统的正常运行，相关指标需达到当年东莞市公安局视频图像数据质量指标要求。若在质保期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。
2、运维要求
（1）一机一档、一卡一档要求说明
中标人需无条件配合采购人按照GB/T28181-2022附录D统一编码规则进行编码和《广东公安视频图像采集设备“一机一档”基础信息采集建档工作指引》、《广东公安车辆卡口“一卡一档”基础信息采集建档工作指引》的要求及时在“一卡一档”“一机一档”系统中建立完善前端智能感知设备基础信息。
（2）视图数据整理治理考核
本项目的运维目标需与东莞市公安局最新运维考核指标匹配，并根据最新要求实时更新，确保满足监测工具考核平台的考核要求。如下：
	考核标准表

	序号
	

考核项
	考核说明
	达标率要求

	1
	建档合格率（抽查）
	每月抽查各公安分局一类点视频监控、人像卡口、车辆卡口一机一档录入的设备编码、设备名称、行政区划、安装地址、周边标志地点/道路名称、点位类型、功能类型、所属部门/警种、设备IP与MAC地址、安装地实景图片访问链接、设备状态等关键基础信息是否完整、合规、准确。填报抽查准确的数量。
	100%

	2
	经纬度抽查（抽查）
	随机抽选特定数量的监控设备、人车卡口，根据设备名称、安装地址、经纬度等档案信息，从一机一档和一杆一档系统，人工核验设备、卡口或立杆的经纬度标注情况，经抽查设备、卡口和立杆经纬度无偏离的，判定为经纬度标注准确。填报抽查准确的数量。
	100%

	3
	联网率（系统）
	定期从人像平台抽取已联网设备清单，已建档绑杆、档案设备状态为正常且已推送市人像平台的设备视为已联网。对比2021年人像卡口建设任务，检测各公安分局人像卡口联网率是否达标。卡口联网率=已联网数/建档总数（包括状态为“正常”、“故障”、“停用”设备）。
	≥95%

	4
	在线率（系统）
	从东莞市公安局人像平台抽取所有联网的人像卡口进行检测，人像卡口24小时内至少抓拍1张人像图片上传至人像库，则判定为在线，否则判定为离线。卡口在线率=联网人像卡口在线数/联网清单卡口总数。
	≥95%

	5
	数据及时率（系统）
	1、 人像采集：对人像卡口上传的所有抓拍数据进行检测，若数据的抓拍时间小于小图公安网入库接收时间且时间30秒以内的，则判定为上传及时，否则判定为上传超时（含因时钟未校准，导致时间差为负数的）。通过抓拍数据的抽查情况推算人像卡口数据上传及时性情况，若人像卡口上传的数据中有超过90%（不含等于）的数据是及时的，则判定人像卡口上传及时。数据上传及时率=上传及时的人像卡口数量/所有在线人像卡口数量。
2、 车辆卡口：数据上传及时率=上传及时的车辆卡口数/在线的车辆卡口数
	≥95%

	6
	识别率准确率（抽查）
	1、 人像采集：在视综平台对前端抓拍的小图随机抽取一定数量进行检测，检查标准为判断抓拍小图是否为清晰的人像。抓拍小图人像可清晰辨认五官（包括带口罩、帽子、墨镜等）的判定为合格，地面、轮胎、动物、后脑勺等非人像和图片模糊或像素过低、曝光过度或光线过暗等无法辨认人像五官的判定为不及格，半张脸、海报广告人像等判定为基本合格。识别准确率=（识别合格总数+识别基本合格总数×0.6）/抽查总数（需抽查白天和晚上时段）
2、 车牌识别：车辆识别准确率=车辆识别准确率的卡口数量/在线的车辆卡口数
	≥95%

	7
	视频实时可用率
	1.下级在8s内发流
2.上级收到的码流符合国标规范并且可以正常解码。
3.上级收到的流正常解码后帧数大于20帧。
	≥95%

	8
	视频录像
	1.在指定时间内可以查询到录像片段。
2.下级在15s内发流。
3.上级收到的码流符合国标规范，并且可以正常解码。
4.上级收到的流正常解码后帧数大于20帧。
	≥95%

	9
	数据唯一率
	检测视图库各公安分局所有车辆卡口上传的抓拍数据是否唯一：对车辆卡口上传的抓拍数据进行全量检测。如果某两条(或以上)抓拍数据的重点业务属性数据项(不含设备属性字段)完全一致，则判定该两条数据为不唯一数据。
	≥98%


备注：具体考核指标，以当年东莞市公安局下发的考核要求为准。
3、在质保期内，中标人负责整个项目的运维，中标人需提供7*24小时售后服务热线电话，中标人接到采购人的故（报）障通知后，须按以下分类等级，在对应时限内完成修复：
第一级：常规故障。中标人采用更换零配件的方式维修后可保证现场设备正常运行的，须保证在接到故（报）障通知后30分钟内响应，2小时内赶到现场处理故障，4小时内恢复正常；如属夜间故障则需在次日中午12点前排除故障，如硬件无法在24小时内修复完毕的，需提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用；如中标人在规定时间内无法解决故障问题且无正当理由的，采购人可邀请第三方专业公司进行维修，所需费用由中标人承担。
第二级：线路、取电等涉及线路的故障。经中标人与报障人员确认故障信息后，需在48小时内完成修复；因视频点位围蔽施工、道路改造等原因导致无法修复的，中标人需提供故障原因、无法修复原因及至少三张现场图片，并汇总上报采购人；同时，中标人须及时关注受围蔽施工、道路改造的视频点位施工的进展情况，并与相关施工单位的负责人保持联系，协调施工单位尽快修复故障。
第三级：基础、地下管道施工等需要报批修复的故障。经中标人与报障人员确认，具备恢复条件并取得审批许可后，需在7天内修复故障，如果修复涉及必须消耗的时间（如倒基础必须等水泥干后才能下一步施工等情况），可根据实际情况适当延长修复时间，但中标人必须提供恢复进度报告等书面说明情况；同时需提供故障原因、无法修复原因及现场图片至少三张。
第四级：遇紧急安全情况（交通事故损坏、设备掉落等造成现场存在其他安全隐患的情况），施工单位接电话通知后，必须按上述时间要求到达现场处置，3小时内消除安全隐患，可以根据具体情况延长修复时间，但中标人必须提供施工的进度报告说明情况。
4、中标人须为采购人每年至少提供2次操作及维护的培训服务，具体培训时间、人员名单、培训方式等根据实际情况由双方协商。培训主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。
5、若同一设备在一个月内发生3次以上的同类故障，中标人须更换新的设备及无法利旧的配套设施。
6、监控点位的电源被停用、切断或位置变更的，中标人须在7天内恢复通电，过程中产生的费用由中标人负责。
7、在质保期内，中标人须每季度至少对所有设备进行一次巡检，并出具书面巡检报告。巡检范围包括查看基础设施（基础、立杆、机箱等）、设备有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）及检查是否完整、整洁等情况，做好巡检记录。具体内容：
（1）监控杆安装牢固、垂直，坚固件无松动，垂直安装的倾斜不得超过杆体长度1%。监控杆、信号箱清洁干净，无污染、无生锈变形，机械强度满足要求；
（2）对被盗窃、线路断线、老化、绝缘不符合要求的电缆，中标人应免费予以更换；
（3）监控画面有树林或其他障碍物遮挡视线时，应马上组织人员进行修剪，对涉及万江街道其他职能部门（如城建等部门）职责范围内的，需上报采购人，由采购人协调相关部门后进行清理。
8、在质保期内，如因第三方原因导致前端设备设施损坏的，由中标人负责先行修复并向第三方追偿，维修所产生的费用由中标人与第三方协调处理，采购人负责配合协调；
9、中标人需负责对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设备、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级；
10、在质保期内，中标人负责对所承包系统范围内的设备及所有配件进行维护保养，保证每个设备及其配件完好无损、正常运行。中标人以季度为一个保养周期，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查；对前端监控设备采取擦拭防护罩、清理前视玻璃的灰尘等工序。及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。服务期间，采购人不再支付费用。
11、中标人须主动配合采购人对监控设施进行抽查。对抽查中发现的问题马上进行返工并追究维护责任人的责任，同时中标人须按故障等级的要求进行修复。
12、性能测试：以三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，检查所有监控点的避雷是否正常，检查各接地线是否正常。以保证避免在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一个测试周期。
13、质保期内，采购人如发现中标人未按本项目售后服务的要求，对修复故障、系统范围内的设备及所有配件进行维护保养与检测，或不配合采购人对设备设施及其运行状态进行抽查的，采购人发现第一次对中标人进行书面警告；从第二次开始，采购人有权邀请第三方专业公司开展相关工作，所需费用由中标人承担。
14、在合同最终结算前，采购人对完成设备清点，如发生设备缺失或者损坏未修复的，中标人需按设备价值赔偿。
★15、质保期内，如中标人不能达到当年上级公安机关“视图数据整理治理考核”的标准，致使采购人在上级部门的考核中排名靠后，且中标人经过整改仍无法达到标准的，采购人有权邀请第三方公司开展相关工作，产生的费用由中标人负责解决。（投标人须提供承诺函承诺，格式自拟。）
16、违约责任
（1）视频信号推送至东莞市公安局两网双平台后，中标人未能在所规定时间内履行故障修复要求的，每新增一次违约需扣减人民币1000元，同时每延迟修复一日需扣减人民币200元，违约金的扣减在本次合同最终结算时执行。合同最终结算前必须完成设备清点，如发生设备缺失或损坏未修复的，中标人需按设备价值赔偿。
（2）针对本项目设备，中标人未能按6.2条“运维要求”的标准做好建档工作，导致采购人被通报的，每通报一路罚款人民币1000元，以每月东莞市公安局下发的关于信息化建设及运维管理工作情况通报为准，违约金的扣减在本次合同最终结算时执行。
（3）中标人未遵守公安网络安全规定，发生安全事件的（包括但不限于违规外联、两网互通等），发生一起罚款人民币10000元，违约金的扣减在本次合同最终结算时执行；情节严重，构成犯罪的，移送相关职能部门处理。
（4）中标人未按规定开展维护工作的，包括但不限于按要求开展巡检、对设备进行保养维护、更换损坏设备、巡检发现问题未采取补救措施等，采购人每发现一起罚扣人民币2000元，违约金的扣减在本次合同最终结算时执行。
（5）中标人因维护工作开展不到位，导致采购人被上级部门通报/投诉的，每一次罚扣人民币2000元，违约金的扣减在本次合同最终结算时执行。
保密安全要求
中标人应具备完善的保密管理方案，包括但不限于下列要求：
1、中标人须与采购人签署保密协议书，保证不向外泄露项目的所有资料及用作其他用途。中标人负责约束其所属员工。如维护服务人员发生泄密事件，一切后果由中标人承担。同时，采购人有权单方面取消合同。
2、维护服务人员应严格遵守有关法规和政府内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据。
[bookmark: OLE_LINK2]3、若需要更换设备，原设备需要先进行数据清洗，删除敏感数据后交由采购人处理。
4、中标人需要建立完善的项目安全保密管理制度，明确安全岗位责任，项目实施过程中，中标人需要严格遵守保密制度，加强对工作人员的管理，工作人员不得无故查看及讨论工作内容，不得以任何方式复制、下载、留存、持有、使用和向外人泄露采购人的任何档案信息，如发生遗失、复制、泄露等安全事故，全部由中标人负责。
5、项目完成中标人撤离时，除留给采购人的备份数据外，服务器、工作站和其他设备上的信息需要在采购人工作人员现场监督下销毁。
6、当发生非正常的重大事项时，需及时向采购人汇报，未能及时汇报或隐瞒的将给予严肃处理。
7、中标人不得利用工作之便，进行任何非法或非本项目范围内的活动，特别是发布非法信息、留下系统后门等，离开服务场地需要先告知采购人。
项目人员要求
数量和岗位要求
1、需投入项目经理1人；
2、需投入技术负责人1人；
3、自验收合格之日起中标人需要提供3名驻点技术员3年驻场服务。
注：
（1）上述人员不能相互兼任。
（2）项目投入人员必须是中标人的正式员工，人员上岗前须进行保密培训和签订保密协议，做好保密工作，在任何情况下未取得采购人的同意不得泄露本项目及采购人的任何资料信息，否则采购人将依据相关法律追究中标人相应的法律和经济责任。
（3）如遇到重大安保活动时，中标人需根据采购人的实际工作要求，指派项目人员到场（或后台）提供技术支撑，所需费用均由中标人负责。
（4）将网络安全事故（一机两用、两网互通等）的责任和处罚纳入对项目人员的管理规定。对造成网络安全事件的人员或企业第一次处以20000.00元罚款，第二次处以50000.00元罚款，中标人应在收到罚款通知后10个工作日内向采购人缴纳罚款，对服务人员满两次或企业满三次后，采购人有权终止合同；情节严重的，将追究相关人员或企业的刑事责任。
驻点技术员
1、驻点技术人员需具有大专或以上学历以及良好的沟通表达能力，上岗前须通过采购人的面试和审核。
2、主要工作内容：
（1）驻点技术人员日常在采购人指定的地点办公，遵循采购人正常的办公时间在岗在位，开展驻场服务保障工作，在特殊防护（疫）期间需服从采购人的工作安排；
（2）驻点技术人员负责项目的监控点前端设备、传输链路，中心设备的巡查，及时发现并解决问题；如无法现场解决，须联系专业维修人员到场协助处理；
（3）根据实际工作要求和任务，配合做好各类应急通信保障工作；
（4）做好中心设备范围内各设备的基础运维数据的建档工作，同时做好定期运维记录和基础台账。
3、管理、调配要求：
（1）驻点技术人员的工作和管理由采购人安排，安全管理和薪酬福利待遇由中标人负责。
（2）采购人对驻点技术人员具有更换权和工作调度权，中标人应积极配合；中标人调动或更换驻点技术人员的，须经采购人书面同意后方可调换；驻点技术人员如离职的，须提前5个工作日向采购人提出书面申请，同时中标人应积极开展招聘、调配等工作，保证两周内配齐缺失的人员，否则超时一天罚款人民币1000.00元。项目范围内，如采购人因驻点技术员的缺失而造成的损失，均由中标人负责；同时，采购人可聘请第三方技术人员对项目开展驻点维护工作，所产生的费用由中标人承担。
项目经理
1、项目经理：具备大专或以上学历，计算机、网络、通信等相关方面专业。
2、项目管理人员（含固定、后备的管理人员）：具备大专或以上学历，计算机、网络、通信等相关方面专业；同时具有良好的沟通表达能力。
3、工作内容：
（1）工作地点、时间由中标人自行安排，开展项目相关工作；
（2）工作内容：根据项目实施进度表及方案，安排人员按实际情况开展工作，同时负责现场配合监理等人员，开展相关工作；统筹整理、汇总系统各阶段的运行数据、运维记录等，并形成文档；负责智能化项目报验、资料汇总移交；项目开展过程中，协调社区、各职能部门，同时根据项目实施需要，如需破路安装、敷设管道线路等，对接相关职能部门，提供对应材料，做好报建工作，保障项目建设进度。
4、管理、调配要求：
（1）项目管理人员的工作和管理由采购人安排，安全管理和薪酬福利待遇由中标人负责；
（2）采购人对项目管理人员具有更换权和工作调度权，中标人应积极配合；中标人调动或更换管理人员的，须经采购人书面同意后方可调换；常驻项目管理人员如出现休假、调动、离职等情况，后备管理人员须无缝接替常驻管理人员的工作。
技术负责人
1、资质要求：具备大专或以上学历，计算机、网络、通信等相关方面专业；较强的组织、协调及沟通能力，有良好的职业素养及合作意识，责任心强。
2、工作内容
（1）工作地点、工作时间由中标人自行安排，开展项目相关工作；
（2）主要负责项目的技术问题，包括但不限于排查解决本项目各级线路、中心设备的故障，修复或替换设备的安装与调试，中心机房软件系统故障的排除，技术文档的撰写等。
3.管理、调配要求
（1）技术负责人的工作和管理由采购人安排，安全管理和薪酬福利待遇由中标人负责；对于采购人提出的技术支撑需求，如可远程操作的，技术负责人须在一小时内响应处理；如无法远程处理或远程操作处理的，须在三小时内到达现场处理。
（2）采购人对技术负责人具有更换权和工作调度权，中标人应积极配合；中标人若调动或更换技术负责人的，须经采购人同意后方可调换；技术负责人如出现休假、调动、离职等情况，中标人须安排人员无缝对接工作。

技术标准与要求（采购包1：万江街道新村片区智慧城市改造工程项目二期）
	序号
	核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属
行业
	技术
要求

	1
	
	
	生态反向卡口一体化抓拍单元
	台
	89
	12689.71
	1129384.19
	工业
	

	2
	
	
	高清镜头
	台
	89
	1473.64
	131153.96
	工业
	

	3
	△
	
	移动违法取证抓拍球机
		台
	89
	22923.34
	2040177.26
	工业
	详见“附表一”

	4
	
	
	全方位视觉感知球机
	台
	140
	10888.59
	1524402.6
	工业
	

	5
	
	
	移动布控球
	台
	10
	24560.73
	245607.3
	工业
	

	6
	
	
	双舱感知人像抓拍摄像机
	台
	12
	7368.22
	88418.64
	工业
	

	7
	
	
	智能高清摄像机
	台
	116
	3684.11
	427356.76
	工业
	详见“附表一”

	8
	
	
	智慧管控终端
	台
	48
	7777.56
	373322.88
	工业
	详见“附表一”

	9
	
	
	智慧管控终端
	台
	2
	9824.29
	19648.58
	工业
	

	10
	
	
	智能车辆感知一体机
	台
	5
	23742.03
	118710.15
	工业
	

	11
	
	
	生态光学补光灯
	台
	127
	1514.58
	192351.66
	工业
	

	12
	
	
	生态频闪补光灯
	台
	5
	2210.47
	11052.35
	工业
	

	13
	
	
	多合1生态智能补光灯
	台
	155
	2783.55
	431450.25
	工业
	

	14
	
	
	壁装横臂
	根
	120
	459.29
	55114.8
	工业
	

	15
	
	
	标线
	m2
	14240
	42.57
	606196.8
	工业
	

	16
	
	
	补光设备绝缘导线
	米
	4350
	3.68
	16008
	工业
	

	17
	
	
	穿线手井
	个
	88
	769.57
	67722.16
	工业
	

	18
	
	
	电表
	个
	114
	85.14
	9705.96
	工业
	

	19
	
	
	电表箱
	个
	114
	85.14
	9705.96
	工业
	

	20
	
	
	电警管理平台软件授权
	项
	89
	11052.33
	983657.37
	工业
	

	21
	
	
	交通违法抓拍警示牌
	个
	285
	1350.84
	384989.4
	工业
	

	22
	
	
	电气配管
	米
	23850
	10.64
	253764
	工业
	

	23
	
	
	杆件雷电防护地网
	套
	88
	654.95
	57635.6
	工业
	

	24
	
	
	感知设备绝缘导线
	米
	5275
	5.57
	29381.75
	工业
	

	25
	
	
	高能锂电模块
	块
	178
	3274.76
	582907.28
	工业
	

	26
	
	
	高清视频监控3.5米支撑杆
	套
	8
	2362.74
	18901.92
	工业
	

	27
	
	
	高清视频监控3.5米支撑杆地脚笼
	套
	8
	324.2
	2593.6
	工业
	

	28
	
	
	高清视频监控3.5米支撑杆基础
	套
	8
	1424.52
	11396.16
	工业
	

	29
	
	
	高清视频监控6米支撑杆
	套
	43
	4322.69
	185875.67
	工业
	

	30
	
	
	高清视频监控6米支撑杆地脚笼
	套
	43
	432.27
	18587.61
	工业
	

	31
	
	
	高清视频监控6米支撑杆基础
	套
	43
	3076.97
	132309.71
	工业
	

	32
	
	
	电警6.5米*10-12米支撑杆
	套
	13
	9169.34
	119201.42
	工业
	

	33
	
	
	电警6.5米*10-12米支撑杆地脚笼
	套
	13
	432.27
	5619.51
	工业
	

	34
	
	
	电警6.5米*10-12米支撑杆基础
	套
	13
	5075.88
	65986.44
	工业
	

	35
	
	
	电警6.5米*14-16-18米支撑杆
	套
	1
	17560.92
	17560.92
	工业
	

	36
	
	
	电警6.5米*14-16-18米支撑杆地脚笼
	套
	1
	1170.73
	1170.73
	工业
	

	37
	
	
	电警6.5米*14-16-18米支撑杆基础
	套
	1
	11052.33
	11052.33
	工业
	

	38
	
	
	电警6.5米*6米支撑杆
	套
	5
	5043.14
	25215.7
	工业
	

	39
	
	
	电警6.5米*6米支撑杆地脚笼
	套
	5
	432.27
	2161.35
	工业
	

	40
	
	
	电警6.5米*6米支撑杆基础
	套
	5
	3111.03
	15555.15
	工业
	

	41
	
	
	光纤
	米
	750
	9.82
	7365
	工业
	

	42
	
	
	互联通信模块
	个
	89
	2456.07
	218590.23
	工业
	

	43
	
	
	集中式终端控制器
	台
	5
	9824.29
	49121.45
	工业
	

	44
	
	
	接地线
	米
	980
	26.2
	25676
	工业
	

	45
	
	
	接线端子
	个
	247
	64.68
	15975.96
	工业
	

	46
	
	
	禁停牌
	个
	178
	409.35
	72864.3
	工业
	

	47
	
	
	警示牌立杆
	套
	5
	951.32
	4756.6
	工业
	

	48
	
	
	警示牌立杆基础
	套
	5
	900.56
	4502.8
	工业
	

	49
	
	
	绝缘导线RVV3*4
	米
	25550
	9.01
	230205.5
	工业
	

	50
	
	
	六类非屏蔽双绞线
	米
	3225
	4.5
	14512.5
	工业
	

	51
	
	
	配电自动重合闸开关
	个
	247
	234.96
	58035.12
	工业
	

	52
	
	
	球机适配支架
	个
	140
	243.15
	34041
	工业
	

	53
	
	
	市政引入敷设开挖
	米
	23950
	147.36
	3529272
	工业
	

	54
	
	
	数据通信卡
	项
	89
	3890.42
	346247.38
	工业
	

	55
	
	
	水晶头
	个
	1830
	0.82
	1500.6
	工业
	

	56
	
	
	太阳能光伏板（含一体化支架）
	块
	178
	6549.53
	1165816.34
	工业
	

	57
	
	
	万向支架
	个
	531
	81.05
	43037.55
	工业
	

	58
	
	
	引上布管
	米
	2400
	17.19
	41256
	工业
	

	59
	
	
	智能射频识别天线
	台
	10
	1637.38
	16373.8
	工业
	

	60
	
	
	智能综合落地柜
	套
	50
	4748.41
	237420.5
	工业
	

	61
	
	
	智能综合落地柜基础
	个
	50
	695.89
	34794.5
	工业
	

	62
	
	
	智能综合一体柜
	套
	178
	3029.16
	539190.48
	工业
	详见“附表一”

	63
	
	
	工业级网管交换机
	台
	235
	1228.04
	288589.4
	工业
	

	64
	
	
	汇聚交换机
	台
	2
	4830.28
	9660.56
	工业
	

	65
	
	
	视频图像存储服务器
	台
	3
	135493.33
	406479.99
	工业
	

	66
	
	
	企业级高性能硬盘
	片
	84
	4830.28
	405743.52
	工业
	

	67
	
	
	万兆光模块
	块
	6
	214.5
	1287
	工业
	

	68
	
	
	本级监控通道数
	路
	600
	65.5
	39300
	工业
	

	69
	
	
	3年数据传输链路
	条
	97
	15228
	1477116
	工业
	

	70
	
	
	3年运营电费
	点
	113
	2340
	264420
	工业
	

	71
	
	
	3名驻点人员运维费
	年
	1
	374400
	374400
	工业
	

	72
	
	
	信号灯
	套
	32
	1864.5
	59664
	工业
	

	73
	
	
	主机兼容技术服务费
	路口
	4
	1000
	4000
	工业
	

	74
	
	
	高空作业车
	台班
	4
	1550
	6200
	工业
	

	75
	
	
	管道预埋
	m
	80
	72.5
	5800
	工业
	

	76
	
	
	配管
	m
	80
	33.9
	2712
	工业
	

	77
	
	
	配线
	套
	254
	7.54
	1915.16
	工业
	

	78
	
	
	标杆【单立柱φ89×6×3000单牌标志杆】
	套
	2
	1073.5
	2147
	工业
	

	79
	
	
	标杆基础【单立柱φ89×6×3000单牌标志杆】
	m
	2
	1073.5
	2147
	工业
	

	80
	
	
	信号灯
	套
	2
	1356
	2712
	工业
	



附表一：万江街道新村片区智慧城市改造工程项目二期
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		1
	智能高清摄像机
	1.分辨率≥3840×2160；传感器靶面≥1/1.8"，镜头焦距≥2.8-12mm；
[bookmark: _GoBack]2.内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
3.内置红外和柔光补光，红外补光距离≥50米，柔光≥30米；
4.支持下面5种多算法切换运行：
1）目标智能2）车辆智能3）行为分析智能4）态势分析智能5）普通事件分析
5.支持多角度人脸检测功能，支持检出水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸抓拍；支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%，支持对最佳人脸抓拍图片筛选去重，重复率≤1%；
6.支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表；
▲7.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）
8.支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。支持对非机动车的骑行人进行属性识别，机动车和非机动车及行人捕获率不低于99%
9.具有不少于如下接口：1个RJ45为10M/100M/1000M自适应网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路告警输入、1路告警输出、内置双路MIC、内置扬声器；
10.应能在DC12V±30%范围内正常工作，支持POE供电；防护等级：IP67；
11.设备搭载国产化操作系统。
▲12、支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在<1S的时间内快速自适应调整响应的图像参数。（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）

	2
	智能综合一体柜
	1.模块化设计，安装维护简单便捷
2.支持设备远程重启
3.支持用电检测与统计
4.支持市电掉电告警、设备离线告警
▲5.不少于16路常亮灯、频闪灯、环保卡口灯接入与管理，支持补光灯白天灯亮告警、夜晚灯熄告警（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）；
6.支持开箱告警、震动告警、倾斜告警、水浸告警
7.预留充足外设空间，满足用户对功能扩展的需求
8.支持开箱亮灯、风扇自动启停、加热器自动启停
9.支持输出端口自定义，支持配置不同控制策略，支持功率学习
▲10.可配置智能补光灯的工作模式（至少包括：光敏控制、手动控制、频爆模式、三合一、四合一模式）（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）。
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	智慧管控终端
	1.存储容量：1块4TB存储硬盘，单机存储容量最大支持24TB；
2.通道路：最大支持4路；
3.接入视频格式：H.264、H.265；
4.接入图片格式：JPEG；
5.SATA接口：4个内部SATA，支持1/2/3/4/6TB，一个外置eSATA；
6.视频输入：支持4路1080P/30fpsH264/H265解码；
7.视频输出：1路CVBS，1路VGA，1路HDMI；
8.网络接口：4个百兆网口；
9.NTP校时：支持NTP网络校时；
10.交互控制：支持web界面远程控制，本机界面操作；
11.支持协议：ONVIF、GB28181、TCP/IP、UDP、RTSP、HTTP、GA/T1400；
12.算法识别：支持车牌、车标、车型、车身颜色等；
13.防水等级：IP41；
14.散热：满足硬件功耗散热；
15.电压：DC12V±10%；
16.温度：-40℃~70℃。
▲17.支持包括但不限于按照抓拍时间查询和存储时间查询两种或以上方式查询图片（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）；
▲18.支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多种违法图进行合成（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）。
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	移动违法取证抓拍球机
	1.传感器分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/1.8"，不低于32倍光学变倍，焦距范围不低于6mm~192mm；
2.内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；
3.内置红外和白光补光灯，红外补光距离≥200m
4.支持4种多算法切换运行：人脸抓拍模式、车辆抓拍模式、行为分析模式、混合并行抓拍模式;
5.支持违法停车行为检测功能，停车时间可自定义，捕获率≥99%，准确率≥99%；
6.具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法；
7.设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动；
▲8.支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验；（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）
9.防护等级不低于：IP66、IK10；
10.电源功耗：最大功耗＜18W；
▲11.支持不少于500个预置位，支持不少于16条巡航路径，支持不少于7条以上的模式路径设置。调用预置位时，样机在达到目标预置位前，监视画面可停留在原始位置（须提供CNAS或CMA有效认证的检测机构出具的检测（验）报告等复印件并加盖投标人公章。）。

	
	
	




	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。




