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	项目名称
	

	序号
	需求调查内容
	调查对象自述

	一．相关产业发展

	1
	现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等
	

	2
	可能涉及的企业资质
产品资质、人员资质
	

	3
	涉及的相关标准和规范
	

	二、市场供给

	1
	市场竞争程度
	

	2
	价格水平或价格构成
	

	3
	潜在供应商的数量、履
约能力、售后服务能力
	

	三、同类采购项目历史成交信息（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	序号
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	中标品牌/型号

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	四、后续采购情况

	1
	可能涉及的运行维护升级更新、备品备件耗材等情况
	

	
	
	

	五、其他情况
部分重要参数条款（如条款对证明材料有具体要求的，则按要求提供）

	1
	数字逻辑与计算机组成实验系统-实验台监控电路
	▲（1）监控电路由监控电路、LCD液晶显示电路、键盘输入电路、USB通讯接口电路组成。脱机使用时，可采用监控电路使用键盘修改微程序代码，使用键盘修改存储器、寄存器内容;监控系统可通过上位机软件和键盘一键恢复微程序代码至出厂状态。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	2
	数字逻辑与计算机组成实验系统-实验台监控电路
	★（2）供货时提供课程设计例程源代码和实验指导书，电子版原理图。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）

	3
	数字逻辑与计算机组成实验系统-实验系统软件部分
	★（1）自主开发的软件，可通过USB接口与计算机连接，上位机实时显示寄存器内容和PC地址及内容，可即时修改寄存器和存储器内容，可实时跟踪微程序控制下的单拍、单指令运行状态，可随时修改微程序控制器、双端口存储器、寄存器堆中的内容；软件可实时跟踪显示实验台运行状态，微程序控制器代码可通过键盘或上位机软件进行重新编辑或修改，下载到硬件电路中；软件内带有逻辑时序图，可帮助学生理解电路的读写时序。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	4
	云管理实验主机
	▲6.关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口；采用直插电源，电源与主板不通过软质线材连接；具备机箱防尘滤网，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下拆卸。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	5
	云管理实验主机
	▲8.文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的；快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	6
	云管理实验主机
	▲11.设备信息查看:支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量、磁盘型号、开机时间、最近运行时长、合计运行时长、CPU温度、USB设备等信息，支持列表数据的排序、筛选与自动更新。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	7
	云管理实验主机
	▲12.启动方式:支持系统启动方式配置，可配置成开机自动启动操作系统或进入云桌面系统；支持在操作系统中通过托盘程序直接切换其他镜像；支持配置使用该功能的鉴权密码使用方式：无需鉴权即可使用、密码验证后使用、禁止切换等模式。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	8
	云管理实验主机
	▲13.局域网网盘——共享空间:为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	9
	云管理实验主机
	▲14.部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	10
	云管理实验主机
	▲19.局域网网盘共享空间:为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）


	11
	云管理实验主机
	▲20.还原设置:支持批量下发还原策略，不同盘符可单独设置还原策略，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原；支持镜像还原白名单设置，白名单的镜像将不受还原策略影响；还原策略的下发实时响应，不需要重启终端、不需要下发镜像。（须提供所投产品彩页或实物相关功能图片或第三方检测报告复印件作为技术证明文件并加盖供应商公章，提供的证明材料需反映或体现相关数据或内容，否则视为未提供。）

	12
	其他要求
	★1、中标单位领取中标通知书3日内须提交投标文件所提供的所有检测报告原件，甲方将验证中标单位提供的检测报告原件是否与投标时提供的检测报告扫描件完全一致；中标单位在设备供货前须提供招标文件技术参数要求的设备到甲方指定地点，甲方将检测中标单位投标设备是否与投标技术参数完全一致，甲方验证和检测无误后方可供货。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）

	13
	其他要求
	★2、投标人如获中标资格，不得将本项目以任何形式转包给第三方，如有违反，采购人有权终止与中标供应商签订的政府采购合同。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）
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