 ====================================================
       1层墙肢抗震计算结果文件
 ====================================================
抗震规范： 89规范
  
 ==================
   1轴线墙洞口面积占墙面积比:       0.00%
墙肢编号:    1—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.01
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:     129.33kN
墙肢横截面面积A:     1.8336m2
平均压应力σo:       0.93MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1475MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):     1584.
 面层计算水平截面积：      0.32m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   2轴线墙洞口面积占墙面积比:       5.97%
墙肢编号:    2—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.89
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      69.15kN
墙肢横截面面积A:     1.0008m2
平均压应力σo:       0.81MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1388MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      862.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:    2—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.19
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      67.49kN
墙肢横截面面积A:     0.9768m2
平均压应力σo:       1.01MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1529MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      842.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   3轴线墙洞口面积占墙面积比:       5.97%
墙肢编号:    3—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.69
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      47.52kN
墙肢横截面面积A:     1.0008m2
平均压应力σo:       0.66MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1277MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:    3—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.26
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      67.25kN
墙肢横截面面积A:     0.9768m2
平均压应力σo:       1.06MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1561MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      842.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   4轴线墙洞口面积占墙面积比:       0.00%
墙肢编号:    4—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.86
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:     105.68kN
墙肢横截面面积A:     2.1936m2
平均压应力σo:       0.79MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1378MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   5轴线墙洞口面积占墙面积比:       5.97%
墙肢编号:    5—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.96
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      69.15kN
墙肢横截面面积A:     1.0008m2
平均压应力σo:       0.85MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1421MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      862.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:    5—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.08
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      67.49kN
墙肢横截面面积A:     0.9768m2
平均压应力σo:       0.93MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1476MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      842.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   6轴线墙洞口面积占墙面积比:       0.00%
墙肢编号:    6—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.00
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:     154.48kN
墙肢横截面面积A:     2.1936m2
平均压应力σo:       0.92MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1469MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):     1885.
 面层计算水平截面积：      0.38m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   7轴线墙洞口面积占墙面积比:       5.97%
墙肢编号:    7—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.97
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      69.15kN
墙肢横截面面积A:     1.0008m2
平均压应力σo:       0.86MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1424MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      862.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:    7—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.08
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      67.49kN
墙肢横截面面积A:     0.9768m2
平均压应力σo:       0.94MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1480MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      842.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   8轴线墙洞口面积占墙面积比:       5.97%
墙肢编号:    8—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.69
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      47.52kN
墙肢横截面面积A:     1.0008m2
平均压应力σo:       0.66MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1277MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:    8—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.27
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      67.25kN
墙肢横截面面积A:     0.9768m2
平均压应力σo:       1.06MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1561MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      842.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
   9轴线墙洞口面积占墙面积比:       0.00%
墙肢编号:    9—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.86
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:     105.68kN
墙肢横截面面积A:     2.1936m2
平均压应力σo:       0.79MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1378MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  10轴线墙洞口面积占墙面积比:       5.97%
墙肢编号:   10—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.88
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      69.15kN
墙肢横截面面积A:     1.0008m2
平均压应力σo:       0.80MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1381MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      862.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   10—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.11
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      67.49kN
墙肢横截面面积A:     0.9768m2
平均压应力σo:       0.95MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1490MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      842.
 面层计算水平截面积：      0.17m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  11轴线墙洞口面积占墙面积比:       9.42%
墙肢编号:   11—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.95
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      37.36kN
墙肢横截面面积A:     0.8688m2
平均压应力σo:       0.65MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1268MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   11—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       3.03
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      46.76kN
墙肢横截面面积A:     0.6000m2
平均压应力σo:       1.18MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1638MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      502.
 面层计算水平截面积：      0.10m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   11—  3
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       4.04
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      18.66kN
墙肢横截面面积A:     0.3408m2
平均压应力σo:       1.02MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1537MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      309.
 面层计算水平截面积：      0.06m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  12轴线墙洞口面积占墙面积比:      14.69%
墙肢编号:   12—  1
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.97
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      24.20kN
墙肢横截面面积A:     0.3864m2
平均压应力σo:       0.68MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1291MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      348.
 面层计算水平截面积：      0.07m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   12—  2
 纵横墙定义：      横墙
抗力与荷载效应之比:       2.97
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      24.20kN
墙肢横截面面积A:     0.3864m2
平均压应力σo:       0.68MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1291MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      348.
 面层计算水平截面积：      0.07m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  13轴线墙洞口面积占墙面积比:      18.90%
墙肢编号:   13—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       2.96
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      17.19kN
墙肢横截面面积A:     0.2592m2
平均压应力σo:       0.82MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1364MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      241.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.71
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      62.84kN
墙肢横截面面积A:     0.5472m2
平均压应力σo:       0.77MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1363MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      458.
 面层计算水平截面积：      0.09m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  3
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.65
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      52.92kN
墙肢横截面面积A:     0.4608m2
平均压应力σo:       0.71MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1314MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      386.
 面层计算水平截面积：      0.08m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  4
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.58
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      72.21kN
墙肢横截面面积A:     0.6288m2
平均压应力σo:       0.64MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1262MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      527.
 面层计算水平截面积：      0.10m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  5
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.97
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      14.44kN
墙肢横截面面积A:     0.2364m2
平均压应力σo:       1.36MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1685MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      198.
 面层计算水平截面积：      0.04m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  6
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       5.57
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       6.70kN
墙肢横截面面积A:     0.1644m2
平均压应力σo:       1.29MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1576MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      138.
 面层计算水平截面积：      0.03m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  7
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.71
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      18.97kN
墙肢横截面面积A:     0.2736m2
平均压应力σo:       1.47MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1784MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      229.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  8
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       5.61
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       6.70kN
墙肢横截面面积A:     0.1644m2
平均压应力σo:       1.31MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1588MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      138.
 面层计算水平截面积：      0.03m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13—  9
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.99
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      14.44kN
墙肢横截面面积A:     0.2364m2
平均压应力σo:       1.37MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1692MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      198.
 面层计算水平截面积：      0.04m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13— 10
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.58
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      72.21kN
墙肢横截面面积A:     0.6288m2
平均压应力σo:       0.64MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1262MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      527.
 面层计算水平截面积：      0.10m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13— 11
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.65
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      52.92kN
墙肢横截面面积A:     0.4608m2
平均压应力σo:       0.71MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1314MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      386.
 面层计算水平截面积：      0.08m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13— 12
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.71
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      61.19kN
墙肢横截面面积A:     0.5328m2
平均压应力σo:       0.77MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1364MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      446.
 面层计算水平截面积：      0.09m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   13— 13
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.53
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:     100.32kN
墙肢横截面面积A:     0.8736m2
平均压应力σo:       0.59MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1218MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      756.
 面层计算水平截面积：      0.15m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  14轴线墙洞口面积占墙面积比:      11.16%
墙肢编号:   14—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       8.69
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       2.69kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       0.99MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1355MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      125.
 面层计算水平截面积：      0.02m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   14—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.29
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      88.68kN
墙肢横截面面积A:     0.6240m2
平均压应力σo:       0.66MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1275MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      547.
 面层计算水平截面积：      0.11m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  15轴线墙洞口面积占墙面积比:      11.16%
墙肢编号:   15—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.29
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      88.68kN
墙肢横截面面积A:     0.6240m2
平均压应力σo:       0.66MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1275MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      547.
 面层计算水平截面积：      0.11m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   15—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       8.96
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       2.69kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       1.05MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1396MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      125.
 面层计算水平截面积：      0.02m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  16轴线墙洞口面积占墙面积比:      11.16%
墙肢编号:   16—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       8.96
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       2.69kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       1.05MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1396MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      125.
 面层计算水平截面积：      0.02m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   16—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.29
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      88.68kN
墙肢横截面面积A:     0.6240m2
平均压应力σo:       0.66MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1275MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      547.
 面层计算水平截面积：      0.11m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  17轴线墙洞口面积占墙面积比:      11.16%
墙肢编号:   17—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.29
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      88.68kN
墙肢横截面面积A:     0.6240m2
平均压应力σo:       0.66MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1275MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      547.
 面层计算水平截面积：      0.11m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   17—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       8.69
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       2.69kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       0.99MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1355MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      125.
 面层计算水平截面积：      0.02m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  18轴线墙洞口面积占墙面积比:       0.00%
墙肢编号:   18—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       2.36
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      44.17kN
墙肢横截面面积A:     0.5616m2
平均压应力σo:       0.67MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1287MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      518.
 面层计算水平截面积：      0.10m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  19轴线墙洞口面积占墙面积比:       0.00%
墙肢编号:   19—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       2.38
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      44.17kN
墙肢横截面面积A:     0.5616m2
平均压应力σo:       0.69MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1301MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      518.
 面层计算水平截面积：      0.10m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  20轴线墙洞口面积占墙面积比:      32.22%
墙肢编号:   20—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.03
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      11.07kN
墙肢横截面面积A:     0.1198m2
平均压应力σo:       2.16MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1945MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      124.
 面层计算水平截面积：      0.02m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   20—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.92
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      21.99kN
墙肢横截面面积A:     0.1202m2
平均压应力σo:       1.64MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1711MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      201.
 面层计算水平截面积：      0.04m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   20—  3
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       4.15
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      12.20kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       2.42MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.2055MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      249.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  21轴线墙洞口面积占墙面积比:      26.65%
墙肢编号:   21—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:      10.23
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       4.90kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       2.38MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.2038MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      249.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   21—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.53
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      11.76kN
墙肢横截面面积A:     0.1800m2
平均压应力σo:       1.31MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1600MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      151.
 面层计算水平截面积：      0.03m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   21—  3
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.84
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      16.70kN
墙肢横截面面积A:     0.1560m2
平均压应力σo:       2.20MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.2007MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      261.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   21—  4
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.12
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:     121.59kN
墙肢横截面面积A:     0.7392m2
平均压应力σo:       0.67MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1284MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      619.
 面层计算水平截面积：      0.12m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   21—  5
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.84
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      16.70kN
墙肢横截面面积A:     0.1560m2
平均压应力σo:       2.20MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.2007MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      261.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   21—  6
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       3.53
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      11.76kN
墙肢横截面面积A:     0.1800m2
平均压应力σo:       1.31MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1600MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      151.
 面层计算水平截面积：      0.03m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   21—  7
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:      10.23
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       4.90kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       2.38MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.2038MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      249.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  22轴线墙洞口面积占墙面积比:      26.28%
墙肢编号:   22—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       8.57
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:       5.85kN
墙肢横截面面积A:     0.1200m2
平均压应力σo:       2.38MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.2038MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      249.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        2.1
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   22—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       2.95
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      14.04kN
墙肢横截面面积A:     0.1800m2
平均压应力σo:       1.31MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1600MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      151.
 面层计算水平截面积：      0.03m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   22—  3
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.97
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      39.14kN
墙肢横截面面积A:     0.3048m2
平均压应力σo:       1.38MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1756MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      255.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   22—  4
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       2.10
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      26.41kN
墙肢横截面面积A:     0.2448m2
平均压应力σo:       1.15MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1571MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      229.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  23轴线墙洞口面积占墙面积比:      16.19%
  
墙肢编号:   23—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.62
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      48.90kN
墙肢横截面面积A:     0.3768m2
平均压应力σo:       0.90MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1456MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      340.
 面层计算水平截面积：      0.07m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
 ==================
  24轴线墙洞口面积占墙面积比:      17.57%
墙肢编号:   24—  1
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       2.28
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      26.39kN
墙肢横截面面积A:     0.2956m2
平均压应力σo:       0.84MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1412MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      272.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
  
墙肢编号:   24—  2
 纵横墙定义：      纵墙
抗力与荷载效应之比:       1.87
荷载组合:1.0DL+0.5LL+1.3E 
承载力抗震调整系数γre:       1.00
构件损伤系数:       1.00
局部影响系数:       1.00
地震剪力设计值V:      26.39kN
墙肢横截面面积A:     0.2956m2
平均压应力σo:       0.52MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE:     0.1159MPa
砂浆平均强度等级M:       1.30
块体平均强度等级MU:      15.00
考虑纵横墙修正的中部构造柱面积Ac:     0.0000m2
中部构造柱钢筋fycAsc:        0.0kN
构造柱参与工作系数ζc:       0.50
墙体约束系数ηc:       1.00
钢筋网水泥砂浆面层:
 面层水平钢筋面积(mm2):      272.
 面层计算水平截面积：      0.05m2
 加固增强系数ηij:        1.4
依据抗震规范7.2.7条计算：
验算通过!墙体不需要配水平钢筋Ash=0。
 ===================================================
本层墙段数:  62
验算通过墙段数:  62
楼层总面积:   368.1m2
开间大于4.8m房间总面积:   122.4m2
百分比%: 33.2
开间大于4.2m房间总面积:   221.4m2
百分比%: 60.1
根据抗震规范7.1.2条,本层横墙较少
本层窗间墙最小宽度:  0.5m
窗间墙最小宽度不符合抗震规范7.1.6条规定
