*************************************************
               结构计算书

工程名称  ：
工程设计者：

计算日期: 2025年  12月  19日
*************************************************
   
   *** 砌体结构计算控制数据 ***
结构类型：  砌体结构
结构总层数：       7
结构总高度：    22.6
地震烈度：       6.0
楼面结构类型：现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)
墙体材料的自重 (kN/m3)：     22.
室外嵌固地面到基顶高度(mm) ：      0.
砼墙与砌体弹塑性模量比：      3.
抗震计算考虑结构缝分塔： 否
施工质量控制等级： B级
顶层考虑坡屋顶的计算层高修正值(mm) ：      0.
   
 *** 鉴定加固计算控制数据 ***
建筑后续使用年限： A类30年
抗震规范： 89规范
考虑基准面积率有效层数:    是
楼层剪力全部由剪力墙抵抗： 否
   
   *** 结构计算总结果 ***
结构等效总重力荷载代表值:   27454.4
墙体总自重荷载：         16079.7
墙体面层总自重荷载：          1822.0
楼面总恒荷载：           13890.0
楼面总活荷载：            4420.0
水平多遇地震作用影响系数：    0.040
结构总水平地震作用标准值(kN)：    1098.2
地震作用调整系数：      1.00
顶层地震力增大系数：   3.000
   
   --- 第  1 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  3300.0
本层重力荷载代表值(kN)：        5921.8
本层墙体自重荷载标准值(kN)：    2964.5
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：     440.1
本层楼面恒荷载标准值(kN)：      2231.1
本层楼面活荷载标准值(kN)：       736.2
本层多遇地震作用标准值(kN)：      59.5
本层地震剪力标准值(kN)：        1098.2
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：    7687.3
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      6593.7
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      9528.1
X向本层屈服强度系数ξyx：          0.86
Y向本层屈服强度系数ξyy：          1.24
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   
   --- 第  2 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  3300.0
本层重力荷载代表值(kN)：        5786.7
本层墙体自重荷载标准值(kN)：    2909.1
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：     331.5
本层楼面恒荷载标准值(kN)：      2237.8
本层楼面活荷载标准值(kN)：       736.2
本层多遇地震作用标准值(kN)：     116.3
本层地震剪力标准值(kN)：        1038.7
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：    7270.6
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      5618.4
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      7729.5
X向本层屈服强度系数ξyx：          0.77
Y向本层屈服强度系数ξyy：          1.06
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   
   --- 第  3 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  3300.0
本层重力荷载代表值(kN)：        5553.9
本层墙体自重荷载标准值(kN)：    2909.1
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：     211.9
本层楼面恒荷载标准值(kN)：      2237.8
本层楼面活荷载标准值(kN)：       736.2
本层多遇地震作用标准值(kN)：     167.5
本层地震剪力标准值(kN)：         922.3
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：    6456.2
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      4767.4
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      6005.1
X向本层屈服强度系数ξyx：          0.74
Y向本层屈服强度系数ξyy：          0.93
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   
   --- 第  4 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  3300.0
本层重力荷载代表值(kN)：        5225.2
本层墙体自重荷载标准值(kN)：    2485.8
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：     289.2
本层楼面恒荷载标准值(kN)：      2205.3
本层楼面活荷载标准值(kN)：       736.2
本层多遇地震作用标准值(kN)：     210.1
本层地震剪力标准值(kN)：         754.8
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：    5283.7
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      4220.5
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      5373.7
X向本层屈服强度系数ξyx：          0.80
Y向本层屈服强度系数ξyy：          1.02
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   
   --- 第  5 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  3300.0
本层重力荷载代表值(kN)：        5044.5
本层墙体自重荷载标准值(kN)：    2243.0
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：     285.7
本层楼面恒荷载标准值(kN)：      2193.5
本层楼面活荷载标准值(kN)：       736.2
本层多遇地震作用标准值(kN)：     253.6
本层地震剪力标准值(kN)：         544.7
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：    3813.0
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      4189.6
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      4424.8
X向本层屈服强度系数ξyx：          1.10
Y向本层屈服强度系数ξyy：          1.16
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   
   --- 第  6 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  3300.0
本层重力荷载代表值(kN)：        4341.8
本层墙体自重荷载标准值(kN)：    2253.1
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：     184.1
本层楼面恒荷载标准值(kN)：      2562.4
本层楼面活荷载标准值(kN)：       726.7
本层多遇地震作用标准值(kN)：     261.9
本层地震剪力标准值(kN)：         291.2
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：    2038.1
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      2891.7
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：      2907.1
X向本层屈服强度系数ξyx：          1.42
Y向本层屈服强度系数ξyy：          1.43
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：  368.12
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   
   --- 第  7 层计算结果 ---
本层层高(mm)：                  2800.0
本层重力荷载代表值(kN)：         425.4
本层墙体自重荷载标准值(kN)：     315.1
本层墙体面层自重荷载标准值(kN)：      79.6
本层楼面恒荷载标准值(kN)：       222.1
本层楼面活荷载标准值(kN)：        12.0
本层多遇地震作用标准值(kN)：      29.3
本层地震剪力标准值(kN)：          87.9
本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：     615.0
X向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：       335.0
Y向本层砌体层间受剪极限承载力(材料取设计值)(kN)：       720.3
X向本层屈服强度系数ξyx：          0.54
Y向本层屈服强度系数ξyy：          1.17
   
   ------------------------------------
本层地震烈度影响系数λ:    0.70
本层X向体系影响系数ψ1:                1.00
本层X向局部影响系数ψ2:                1.00
本层Y向体系影响系数ψ1:                1.00
本层Y向局部影响系数ψ2:                1.00
地震计算角度：  90
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：   24.06
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
地震计算角度：   0
 抗震墙基准面积率ξ0i：  0.0000
 本层建筑面积Abi(M2)：   24.06
 抗震墙净截面积Ai(M2)：    0.00
 楼层平均抗震能力指数βi：    0.00
 楼层综合抗震能力指数βci：    0.00
(墙体各项验算结果见计算结果图)
