
南方医科大学南方医院
建筑楼栋CAD图纸测绘及建档项目采购需求书
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一、项目概况
为完善医院建筑档案资料，支撑后勤运维、改扩建方案设计、不动产台账管理及数字化院区建设等工作，采购人拟对院内指定楼栋开展分层建筑平面实测、房产面积测算、CAD图纸绘制及档案化建档服务。本次测绘楼栋合计15栋，总建筑面积约185,287㎡，全部楼栋、全部楼层均要求现场逐层实测，不得直接套用、翻拍原有图纸替代实测工作。
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[bookmark: _GoBack]二、测绘范围
对医院指定15栋建筑（含主楼、附属用房、配套用房等所有楼栋）开展分层建筑平面测绘，覆盖地上各楼层、设备夹层、裙楼等建筑区域；测绘边界以采购人现场指认的楼栋用地及建筑外墙边线为准。
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三、测绘内容与技术标准要求
[bookmark: heading_3]（一）测绘成果内容
1.分层建筑平面图（DWG）：逐层绘制建筑平面图纸，标注轴线编号、轴线间距、墙体定位尺寸、墙体厚度、柱尺寸、门窗洞口位置。
2.房间功能标注：房间名称按现场实际使用功能标注，如诊室、治疗室、处置室、抢救室、病房、护士站、库房、设备间、配电房、机房、卫生间、走廊等，不得直接照搬旧图纸名称。
3.面积测算：标注各房间套内面积、分层建筑面积汇总，每层附面积统计表。
4.配套说明文档：图层说明文档、测绘技术说明、测绘成果自检记录。
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•《房产测量规范》（GB/T 17986.1-2000）；
•广州市现行房产面积测算管理规程及技术细则；
•《工程测量规范》（GB 50026）；
•采购人提出的院区档案管理统一制图要求。
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•建筑面积测算误差率≤1%，误差超标的楼层必须重新实测、重算；
•平面点位、墙体、门窗实测相对精度满足房产测绘及工程竣工图建档使用要求；
[bookmark: heading_6]•所有尺寸以现场实测数据为准，原始图纸仅作参考，不作为测绘依据。
（四）测绘基准与图纸比例
	项目
	技术要求

	平面坐标系
	广州市城市坐标系

	高程基准
	1985国家高程基准

	图纸比例
	优先采用1:100，特殊狭长区域可采用1:200，比例统一标注于图框内
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1.文件格式：DWG格式，兼容AutoCAD 2018及以上版本。
2.图层强制独立划分：轴线层、墙体层、柱层、门窗层、房间文字标注层、尺寸标注层、面积标注层、图框层、备注层；图层命名规范，颜色、线型统一。
3.统一图框样式，注明楼栋号、楼层、测绘日期、测绘单位、项目负责人、比例尺。
4.随成果提交《图层说明表》，写明各图层名称、用途、线型、颜色，便于采购人后续编辑使用。
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四、成果交付清单
	序号
	交付成果
	格式与要求

	1
	全部分层CAD图纸
	DWG格式，按楼栋、楼层建立文件夹分类归档

	2
	面积汇总表
	Excel版，楼栋总建筑面积


交付方式：U盘或网盘交付；采购人有权要求同步提供PDF底图用于内部查阅。
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五、供应商资格、人员及业绩要求
	资格项
	具体要求

	测绘资质
	具备自然资源主管部门核发的乙级及以上测绘资质证书，资质专业范围包含"工程测量"或"界线与不动产测绘"，且在有效期内。

	项目负责人
	具备测绘中级工程师及以上职称，或持有注册测绘师资格证书；全程统筹本项目，关键节点到场，不得随意更换，更换须提前书面报采购人同意。

	同类业绩
	近3年（自采购公告发出之日起倒算）独立承担过公共建筑测绘项目（医院、文体场馆、综合楼、产业园等均可）；投标时提供合同扫描件及成果页或验收证明，合同须体现项目面积。

	作业人员
	投入人员须具备测绘相关作业能力，熟悉医院现场测绘及房产面积测算；进场人员信息提前报送院方备案。

	仪器设备
	自备合格全站仪、激光测距仪、平板外业采集设备等，仪器须在检定有效期内。
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六、报价要求
1.本项目为总价包干报价，报价包含外业现场实测、内业绘图、面积计算、成果复核、资料整理、文档编制、税费、交通、人员食宿、仪器、成果修改及质保服务等全部费用。
2.现场无原始图纸、图纸缺失或图纸与现场严重不符区域的重新实测、重新绘图工作量，全部包含在包干价内，采购人不再另行支付增加费用。
3.报价须列明服务周期及质保承诺；采购人不接受分项单价单独调价。
4.报价有效期不少于90日历天。
收费标准：本项目报价以国家及广州市现行测绘收费规定为计费参考依据，主要包括《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3号）、《测绘生产成本费用定额》及广州市现行房产测绘收费相关规定。供应商应结合项目实际工作量、面积及难度测算总价包干费用，并将报价构成明细（外业实测、内业绘图、面积测算、成果复核、税费等分项）在报价表中逐项列明，各分项合计须与包干总价对应一致。
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七、现场作业、院感及安全管理要求
1.作业时间：必须避开医院诊疗高峰时段（早8:00—12:00、下午14:30—17:30等），优先安排夜间、周末及非诊疗时段开展测绘；进场时间须提前与医院总务处预约。
2.重点区域管理：进入病区、手术室、ICU、产房、消毒供应中心等院感重点区域，严格遵守医院院感管控、更衣及防护流程，服从院方现场管理人员安排，未经许可不得擅自进入。
3.现场纪律：作业人员不得随意触碰医疗设备、管线、药品，不得干扰诊疗及陪护秩序，遵守医院安保、消防管理规定。
4.安全责任：乙方对测绘人员人身安全及仪器设备安全负全部责任；作业期间造成院区设施损坏、院感风险或医疗秩序干扰的，由乙方承担全部赔偿及责任。
5.保密要求：乙方及全体作业人员对医院建筑布局、房间功能、设备点位及院区资料严格保密，不得向第三方泄露；项目结束后不得留存院方全套测绘成果。
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八、工期、成果审核与整改要求
1.服务工期：合同签订后120日历天内完成全部楼栋实测、绘图、面积核算及成果自检并提交初稿；初稿经采购人组织审核通过后提交正式终稿。
2.成果审核：采购人组织后勤、基建人员对图纸进行核查，内容包括尺寸、房间功能、面积及图层规范等。
3.免费整改：成果存在错漏、尺寸偏差、房间名称标注错误、面积超差、图层混乱等问题的，乙方须在采购人指定时限内免费复测、修改并重新提交，直至验收合格；多次整改仍达不到要求的，采购人有权按合同条款追责。
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九、知识产权、保密及质保
•本项目全部测绘成果的使用权、归档管理权归采购人所有，乙方仅为本项目实施使用，不得挪作其他项目。
•保密义务长期有效；项目结束后乙方应删除自有设备内全部项目原始数据及图纸备份。
•质保期：自成果验收合格之日起【12个月】；质保期内因现场改造以外的实测错误、图纸错漏，乙方免费修正。
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十、验收标准
同时满足以下条件视为验收合格：
1.全部楼层逐层实测完成，无漏测楼层、漏测房间；
2.图纸符合制图规范及图层规范，面积误差≤1%；
3.房间功能标注与现场一致，尺寸、门窗、轴线信息完整；
4.全套交付资料齐全，并通过采购人审核确认。
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十一、其他要求
1.采购人有权随机抽查部分楼层进行复核；如发现大面积未实测、直接套用旧图等情形，采购人有权不予验收、拒付款项并追究违约责任。
2.本项目不允许转包、违法分包；一经发现，采购人有权终止合同。
3.未尽事宜由双方在合同中另行约定。

