南方医科大学南方医院净手器项目需求书

1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：净手器               
(2) *数量及单位：8台  
(3) 参考品牌型号：参考品牌为莫顿；型号为M-X6；
(4) 设置参考品牌理由：沿用在用产品
2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
性能要求：
1.可酒精可次氯酸;2自动感应;3.免手接触;4.容量1以上;5.保修3年以上
材料要求：
外壳为ABS/304 不锈钢，耐腐蚀，耐消毒液腐蚀。
结构/外观要求：
1、整机表面平整，无明显凹凸、变形、翘曲。
2、塑料外壳表面光洁，无缩痕、飞边、发白开裂。
3、紧固件外露部位整齐，无生锈、毛刺。
4、设备边角宜做防磕碰处理；医院使用场景优先选择易擦拭、不易积灰积污的外观结构，减少卫生死角。
安全要求：
绝缘、接地、泄漏电流合格；防短路，液体泼溅防护。内部具备过流、过压、短路保护；禁止私自拆机改装设备。
(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
中标人现场参与验收。
3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后15天内
(2) *交付地点：肾脏病中心大楼负三层动物房
(3) *售后服务要求：质保期36月
质保内容：（默认，可调整）
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）
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