南方医科大学南方医院烘干机项目需求书

1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：烘干机               
(2) *数量及单位：2台  
(3) 参考品牌型号：瓦仕
(4) 设置参考品牌理由：沿用在用产品
2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
性能要求：
1.洗涤容量30公斤以上;2.变频;3.可电可蒸汽加热;4.有保护功能，5.保修3年以上
材料要求：
滚筒为不锈钢，耐高温耐磨损，密封件耐高温老化。
结构/外观要求：
1、整机表面平整，无明显凹凸、变形、翘曲。
2、塑料外壳表面光洁，无缩痕、飞边、发白开裂。
3、紧固件外露部位整齐，无生锈、毛刺。
4、设备边角宜做防磕碰处理；医院使用场景优先选择易擦拭、不易积灰积污的外观结构，减少卫生死角。
安全要求：
接地、绝缘耐压、泄漏电流合格；过热、过温强制保护，防止衣物起火风险。
(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
中标人现场参与验收。
3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后15天内
(2) *交付地点：肾脏病中心大楼负三层动物房
(3) *售后服务要求：质保期36月
质保内容：（默认，可调整）
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）
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