[bookmark: _Toc4053]惠州公司IDC合作共建机房框选简介

框选工作不涉及商务条件，结合“宽进”广泛引入机制，符合项目准入条件的机房，通过框选纳入惠州公司IDC合作共建机房储备资源库。
一、实施原则
为了保证合作共建项目的规范性，规避审计风险，IDC合作共建项目须遵循以下原则：
1、“四个统一”原则
统一规划：移动公司统一对共建机房选址、标准、规模等按照进行规划；
统一品牌：合作共建机房统一使用“中国移动”品牌；
统一运营：合作共建机房纳入广东移动IDC机房运营管理体系，与自建机房同一标准运维；
统一定价：合作共建机房须按照中国移动IDC机房等级标准进行评级，并遵从我司统一价格体系、统一销售流程。
2、投资产权归属原则：合作共建机房产权遵从“谁投资产权归谁”原则。
3、资格审查原则：合作共建机房合作方必须为依法成立、正常运营，具有土地或者建筑产权或者承租权，并且具有相关IDC运营资质的公司。

二、框选目标
本次框选目标是对惠州公司IDC机房服务能力资源库进行补充，通过评审的参选方和机房将入围惠州公司IDC合作共建资源库，用于后续客户定制机房或标准机房的甄选。

三、框选入围标准
[bookmark: _Toc28409]合作方准入条件：提供相关资质材料。
机房基础条件准入条件：未投产可提供承诺函承诺满足。如已投产机房必须提供合法合规运营所需的相关审批或资质认证（包括但不限于节能审查、环评、消防、三级等保、ISO27001体系、国标GB50174-2017机房等级等）

四、框选范围
[bookmark: _GoBack]要求IDC合建机房位于惠州市区域内，机房终局规模不低于200个机柜。

五、分工界面
建设方面我司不参与土建及动力配套，原则上应由合作方负责购地、土建、动力配套、机房配套等机房建设，我司负责网络配套建设及机房运营；具体如下：
	工作项 
	细项
	移动
	合作方 
	客户

	机房建设
	购地/租用物业
	　
	√ 
	

	
	土建（机楼、装修、空调、消防、照明）
	　
	√
	

	
	外电引入（高低压、变压器）
	　
	√ 
	

	配套建设
	电源配套（UPS、列头柜） 
	　
	√
	

	
	机房配套（机架、ODF、双路由楼间光纤）
	　
	√
	

	
	网络配套
	√
	
	

	机房运营
	业务品牌
	√
	　
	

	
	业务拓展
	√
	
	

	
	现场运维
	√
	√（注1）
	



注1：我司统一全省自建和合建IDC机房的运维信息化手段以及现场驻点运维机制，合建方按我司标准提供其所属资产的现场运维服务。


