
[bookmark: _GoBack]南方医科大学南方医院采光玻璃天幕维修服务项目需求书

1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：采光玻璃天幕维修                
(2) *数量及单位：1项
(3) 参考品牌型号：  
(4) 设置参考品牌理由：沿用产品便于使用、维修。

2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
天幕专用传送带更换：24套（10米/套），材质：100%聚乙烯纤维，同降落伞同款材质。

(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
天幕专用导轨维护保养24套。
天幕专用导轨变形损坏，修复调整3套。
电动伸缩设备部份固定脚位松动加固。
天幕电动机维护保养上润滑油24台。
玻璃表层及电动伸缩设备表层积灰全面清洁。
传送带安装调试、含辅材

3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后2周内
(2) *交付地点及要求：门诊1楼。包装完好无损、含运输到指定位置及安装、不接受快递物流、中标人现场参与验收。
(3) *售后服务要求：质保期24个月。
质保内容：（默认，可调整）
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）
