
2026年人民北办公网无线网络设备替换项目
[bookmark: _Toc162018832][bookmark: _Toc92295849]采购需求
[bookmark: _GoBack]本次项目将采购建设2台无线控制器、5台POE交换机、50台无线AP、24个10G多模光模块，所有软硬件设备要求提供5年7x24小时原厂维保服务，备件4小时内到达。详细采购需求清单如下：

	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量

	1
	无线控制器（含许可）
	最大管理AP数量≥512、最大接入用户数量≥4K，转发性能≥10GbpS,10GE光口≥2个、GE电口≥10个，采用国产化芯片，支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMP Snooping功能，支持端到端可视化诊断，提高用户/AP/AC 的深入故障处理能力。根据诊断信息和日志，能够智能分析问题，无线控制器-AP授权≥64
	台
	2

	
	无线控制器5年原厂维保
	7x24x4h（备件4小时内到达）
	项
	1

	2
	无线AP
	支持802.11be标准
支持2.4GHz/5GHz双频段
支持三射频，2（2.4G）+2（5G）+2（5G）
总空间流数≥6（2+2+2），整机速率≥5Gbps
整机最大用户接入数≥1800
使用国产化Wi-Fi芯片
单用户最大测速≥2.3Gbps
支持多用户大流量（30路4K高清）并发不卡顿。
	台
	50

	
	无线AP 5年原厂维保
	7x24x4h（备件4小时内到达）
	项
	1

	3
	POE交换机
	交换容量≥672Gbps、包转发率≥171Mpps
GE电口≥24个、10G光口≥4个
支持POE+供电能力
支持2个12GE专用堆叠口，不占用业务口资源
CPU和转发芯片为国产芯片
支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM
	台
	5

	
	POE交换机5年原厂维保
	7x24x4h（备件4小时内到达）
	项
	1

	4
	10G多模光模块
	SFP+ 10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC)
	个
	24
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